Data/hora: 01/06/2024 00:31:13

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 08/11/2023
Data da última atualização: | 08/11/2023
Autoria: | BASTOS, J. A.; WOJCIECKOWSKI, F. O.; MARQUES, R. M. M.; GAMBETTA, R.; BELÉM, S. G.
Afiliação: | JHENIFER ALINE BASTOS, UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ; FELIPE ORCELLI WOJCIECKOWSKI, UNIVERSIDADE DE BRASILIA; RAFAEL MOREIRA MARQUES, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; ROSSANO GAMBETTA, CNPAE; SILVIA GONÇALVES BELÉM, EMBRAPA AGROENERGIA.
Título: | Produção de biogás de efluente da indústria de óleo de palma.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2023. p. 61-66.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O efluente da indústria de óleo de palma (EIOP) tem ganhado destaque no meio científico como uma fonte de energia renovável para a produção de biogás. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de um reator de regime semicontínuo, utilizando o EIOP como substrato para a produção de biogás. Para isso, foi utilizado um reator de mistura completa com volume útil de 3,5 litros que recebeu diariamente uma carga orgânica volumétrica de 0,16 g SV/L.d de EIOP, operando em temperatura mesofílica (37 °C). Como principais resultados, a produção volumétrica de biogás foi de 0,037±0,015 LN biogás/L reator/dia, com teor de metano entre 63% e 68% e média de remoção de DQO de 55,4%. Observou&#8209;se que o sistema de digestão não foi estável ao longo do ensaio por causa da característica de acidez do EIOP (pH = 4,8), que reduziu a alcalinidade total no reator. Apesar disso, o EIOP ainda tem potencial para produção de biogás, desde que seja feita a correção do pH, antes de ser adicionado no reator, ou a codigestão com outros resíduos que promovam o equilíbrio do sistema.
Palavras-Chave: | Energia renovável.
Thesagro: | Biogás; Digestão Anaeróbia; Metano; Óleo Vegetal.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158062/1/Producao-de-biogas-de-efluente.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (4248-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS