Data/hora: 23/06/2024 23:50:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/03/2001	
Data da última atualização: 	13/02/2015	
Autoria: 	DEDECEK, R. A.; MENEGOL, O.; BELLOTE, A. F. J.	
Afiliação: 	Dedecek, R. A.; Bellote, A. F. J., Pesquisadores da Embrapa Florestas.	
Título: 	Avaliação da compactação do solo em plantios jovens de Pinus taeda, com diferentes sistemas de preparo do solo.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 40, p. 5-21, jan./jun. 2000.	
ISSN: 	1517-6371	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em área de reforma, a exploração mecanizada é a principal responsável pela degradação do solo e, conseqüente perda de produtividade das florestas plantadas. No estabelecimento de um plantio de Pinus taeda, em maio de 1995, em área da Cia Inpacel, no município de Arapoti-PR, em Latossolo Vermelho-Escuro argiloso, foram testados 11 sistemas de preparo do solo. Em novembro de 1998, concomitantemente com a medição de altura das árvores, foi avaliada a resistência do solo ao penetrógrafo, em solo com umidade ao redor de 500 KPa. Houve diferença de crescimento de pinus, conforme os sistemas de preparo de solo usados, sendo maior o desenvolvimento para aquele em que a linha de plantio foi preparada usandose ripper tracionado por trator D6 (6,3 m) e, menor desenvolvimento, naquele em que foram abertas covas manualmente (4,5 m). A resistência do solo correlacionou-se negativamente com o desenvolvimento do pinus, com um coeficiente de correlação linear (r²) de 0,52, quando avaliada na linha de plantio e na profundidade de 25 cm. A resistência do solo a 50 cm da linha de plantio também correlacionou-se negativamente com a altura das árvores, com um coeficiente de correlação linear de 0,53, na profundidade de 5 cm. O uso da lâmina KG e o realinhamento aumentaram a resistência do solo, diminuindo o crescimento das árvores, bem como dos tratamentos estabelecidos nas áreas de depósito de madeira, que apresentaram os maiores valores de resistência do solo. Para uma diferença de 1,8 m em altura de pinus, a resistência do solo na linha de plantio, na profundidade de 25 cm, dobrou, enquanto que a resistência do solo medida a 50 cm da linha de plantio, na profundidade de 5 cm, aumentou quatro vezes.	
Palavras-Chave: 	Exploração mecanizada; Penetrometria; Pinus height; Ripagem; Soil penetrometer resistance.	
Thesagro: 	Resistência; Solo; Subsolagem.	
Thesaurus Nal: 	logging; Pinus; ripping; subsoiling.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/3009/1/dedecek.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (3009-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS