Data/hora: 03/06/2024 05:00:10

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 23/02/2006
Data da última atualização: | 23/02/2006
Autoria: | BIASSUSI, M.; PAULETTO, E. A.; CRESTANA, S.
Título: | Estudo da deformação de um vertissolo por meio da tomografia computadorizada de dupla energia simultânea.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v.23, n.1, p.1-8, jan./mar. 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Utilizando o método da tomografia de duplo feixe de raios gama, foi estudada a variação da densidade de um Vertissolo com a umidade em experimentos de laboratório. Para tanto, foram utilizadas imagens tomográficas de amostras de solo provenientes da atenuação de dois feixes de radiação gama, um de 137Cs e outro de 241Am, os quais forneceram duas equações de atenuação que permitiramdeterminar duas incógnitas: densidade do solo e umidade.
Palavras-Chave: | Densidade do solo; Expansão e Contração do solo; Tomografia de dupla energia.
Thesagro: | Umidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9459-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00028 -  - 1999.00028 - DIS