Data/hora: 23/09/2024 12:48:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	02/03/2010	
Autoria: 	BISCEGLI, C. I.; COLNAGO, L. A.; PANEPUCCI, H. A.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Construção de um cabeçote para DNP.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 3., maio 1991, Buzios, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1991.	
Páginas: 	p.15.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A transferencia da polarizacao eletron-nucleo (DNP) vem sendo usada para aumentar o sinal de RMN, tanto em solidos quanto em liquidos. Essa transferencia ocorre quando se satura uma transicao eletronica de um eletron desemparelhado. Foi construido um cabecote para DNP (aproximadamente 9,2GHz para o eletron e 14MHz para o proton) usando uma bobina tipo sela colocada longitudinalmente no centro de uma cavidade cilindrica Varian, operando no modo TE011. Resultados obtidos usando o marcador paramagnetico TEMPOL dissolvido em agua destilada, mostraram significativo aumento (aproximadamente 10 vezes) do sinal de RMN na presenca da microonda. Com o objetivo de aumentar ainda mais o sinal de RMN, pretende-se usar uma bobina tradicional montada transversalmente no centro da cavidade cilindrica apresentada neste encontro pelos mesmos autores.	
Palavras-Chave: 	Eletron-nucleo (DNP); RMN; TEMPOL.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5246-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00005 -  - 1991.00005 - DIS