Data/hora: 21/06/2024 20:52:55

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 11/03/2010
Autoria: | NOVAES, A. P.; BISCEGLI, C. I.; BUGNER, M.
Afiliação: | EMBRAPA-CCPSE; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Micromanipulador de embriões.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 41., jul. 1989, Fortaleza, CE. Ciência e Cultura, São Paulo, v.41, n.7, p.15-16, jul. 1989. Suplemento. Resumos. ref.36-A.1.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Dentre os problemas da manipulacao de embrioes, o crucial reside no fato de o manipulador nao ser encontrado no mercado nacional. Para sanar essa carencia, desenvolveu-se na EMBRAPA-UAPDIA e UEPAE/Sao Carlos-SP um sistema de micromanipulacao de embrioes sob lupa. O aparelho deve deslocar a haste manipuladora no plano horizontal nos eixos X e Y e no vertical, o eixo Z. No plano horizontal, empregando-se uma base circular de aluminio de 7cm de diametro por 1cm de altura, deslizando sobre superficie plana e polida, lubrificada com vaselina ou similar, obtem-se esses movimentos de forma precisa e suave. No plano vertical, o movimento e obtido com auxilio de uma haste presa a base de aluminio, que fixa uma seringa de vidro de 20ml, a qual tem presa a base do embolo o conjunto da haste manipuladora. Para movimentar esse embolo, emprega-se uma seringa descartavel de 3ml, conectada a de 20ml por manguito plastico, sendo o conjunto cheio de oleo ou agua. A movimentacao do embolo da seringa de 3ml permite movimentos suaves e precisos na haste manipuladora. Conjugando-se, assim, os movimentos dos eixos X,Y e Z, torna-se possivel a micromanipulacao de embrioes.
Palavras-Chave: | Embriões; Micromanipulador.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5798-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00034 -  - 1989.00034 - DIS