Data/hora: 06/06/2024 17:15:56

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 04/12/2009
Data da última atualização: | 25/05/2016
Autoria: | BOEIRA, R. C.
Afiliação: | RITA CARLA BOEIRA, CNPMA.
Título: | Fração de mineralização de compostos nitrogenados de lodos de esgoto: protocolo de laboratório.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, 1., 2009, Vitória. Anais... Vitória: Incaper, 2009. 1 CD-ROM.
Páginas: | 5 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A geração excessiva de nitrato é um dos grandes riscos ambientais da aplicação de lodos de esgoto em solos, pela possibilidade da contaminação de corpos d'água. Para o cálculo da quantidade de lodo de esgoto a ser aplicada a solos agrícolas, um dos critérios que podem ser utilizados baseia-se na quantidade de N inorgânico que o resíduo poderá gerar: a fração de mineralização de nitrogênio (FMN). Como há poucas estimativas desse índice no Brasil, quanto a tipos de solo, clima e tipos de tratamentos aplicados aos esgotos, o valor atualmente preconizado pelos órgãos regulatórios é baseado em dados obtidos em clima temperado (Cetesb, 1999; Conama, 2006). O objetivo deste trabalho é apresentar um protocolo para obtenção de estimativas para a FMN de lodos de esgoto aplicados em solos.
Palavras-Chave: | Lodo de esgoto.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/143361/1/2009AA-011.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (8387-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2009AA_011 - DIS