Data/hora: 17/06/2024 19:02:25

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 31/05/2010
Data da última atualização: | 24/10/2016
Autoria: | MAGALHÃES, W. L. E.; BOLZON DE MUNIZ, G. I.; LOMELÍ-RAMIREZ, M. G.; BATISTA, D. C.
Afiliação: | WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHÃES, CNPF; GRACIELA INEZ BOLZON MUNIZ, UFPR; MARÍA GUADALUPE LOMELÍ-RAMIREZ, Doutoranda UFPR; DJEISON CESAR BATISTA, UFES.
Título: | Estudio de la productividade de corte en madera Pinus elliottii utilizando un prototipo de aserradero portátil.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Maderas Ciencia y Tecnologia, v. 12, n. 1, p. 42-52, 2010.
Idioma: | Espanhol
Conteúdo: | El aserrío de trozas en tablas puede agregar valor a la madera producida en pequeñas propiedades rurales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad del aserrío de trozas de Pinus elliottii en un prototipo de aserradero portátil construido en cooperación entre una institución de investigación y una empresa privada. En base a los resultados obtenidos aún deberán realizarse algunos ajustes mecánicos en el prototipo. Sin embargo, el rendimiento encontrado fue superior al 71%, la velocidad de alimentación estuvo entre 0,94 y 1,82 m/s, y la productividad máxima en madera aserrada fue de 2,17m3/h, que son valores compatibles o mejores que los modelos similares importados. La variación de espesor máximo quedó por debajo del límite máximo permitido por la norma Brasileña.
Thesagro: | Madeira; Pinus Elliottii; Serraria Móvel.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/32241/1/ESTUDIO-DE-LA-PRODUCTIVIDAD-DE-CORTE-EN-MADERA.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (46863-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS