Data/hora: 20/06/2024 11:43:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	12/08/2004	
Data da última atualização: 	15/03/2016	
Autoria: 	MAGALHÃES, W. L. E.; BOLZON DE MUNIZ, G. I.; MAZZA, R. A.	
Afiliação: 	Magalhães, pesquisador da Embrapa Florestas.	
Título: 	Tratamento mecânico visando o aumento da permeabilidade em madeira de Pinus elliottii Engelm var. elliottii.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E EM ESTRUTURAS DE MADEIRA, 9., 2004, Cuiabá. Anais. Cuiabá: Ed. da UFMT, 2004.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
ISBN: 	85-327-0099-3	
Idioma: 	Português	
Notas: 	EBRAMEM.	
Conteúdo: 	Amostras de madeira de Pinus elliottii Engelm var. elliottii ainda verdes foram submetidas a tratamento mecânico de compressão uniaxial na direção radial. Construiu-se um aparato simples para caracterizar o tratamento através da medição do valor da permeabilidade ao ar por deslocamento de uma coluna d?água. A permeabilidade a líquidos foi medida impregnando-se as amostras de madeira com solução aquosa de polietileno glicol (PEG) a 10 %. O tratamento aumentou a permeabilidade ao ar da madeira nas direções longitudinal e tangencial, sendo que a permeabilidade a água aumentou em todas as direções.	
Palavras-Chave: 	Compressão uniaxial; Madeira maciça; Tratamento mecânico.	
Thesagro: 	Permeabilidade; Pinus Elliottii.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/141216/1/2004-Washington-TratamentoMecanico.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (35134-1) - UPC - AA - CD - CD0100 -  -  - DIS