Data/hora: 08/06/2024 02:35:30

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 04/10/2018
Data da última atualização: | 04/10/2018
Autoria: | BONDANCIA, T. J.; CORRÊA, L. J.; CRUZ, A. J. G.; BADINO, A. C.; MATTOSO, L. H. C.; MARCONCINI, J. M.; FARINAS, C. S.
Afiliação: | LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA; JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA; CRISTIANE SANCHEZ FARINAS, CNPDIA.
Título: | Enzymatic production of cellulose nanofibers and sugars in a stirred-tank reactor: determination of impeller speed, power consumption, and rheological behavior.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Cellulose, v. 25, n. 8, p. 4499-4511, ago. 2018.
Páginas: | 4499-4511
DOI: | 10.1007/s10570-018-1876-2
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Biorefinery; Cellulose nanofiber; Cellulosic ethanol; Nanocellulose; Scale-up parameters.
Thesaurus Nal: | Enzymatic hydrolysis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (16861-1) - UPC - AP - DD - PROCI.18-0085 -  - 2018.00114 - DIS