Data/hora: 22/06/2024 07:14:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	06/03/2014	
Data da última atualização: 	05/09/2017	
Autoria: 	MOREANO, T. B.; BRACCINI, A. de L. e; SCAPIM, C. A.; FRANÇA-NETO, J. de B.; KRZYZANOWSKI, F. C.; MARQUES, O. J.	
Afiliação: 	TANA BALESDENT MOREANO, UEM; ALESSANDRO DE LUCCA E BRACCINI, UEM; CARLOS ALBERTO SCAPIM, UEM; JOSÉ DE BARROS FRANÇA-NETO, CNPSO; FRANCISCO CARLOS KRZYZANOWSKI, CNPSO; ODAIR JOSÉ MARQUES, UEM.	
Título: 	Evolução da qualidade física de sementes de soja durante o beneficiamento.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Informativo ABRATES, Londrina, v. 23, n. 3, p. 25-31, dez. 2013.	
ISSN: 	0103-667X	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O beneficiamento de sementes tem importância fundamental na melhoria das qualidades física e fisiológica de lotes de sementes, pois além de aprimorar as características físicas pela eliminação de material inerte, sementes de plantas daninhas e sementes fora de padrão, também permite o incremento de qualidade fisiológica. As características iniciais do lote podem variar acentuadamente, dependendo da cultivar e das condições climáticas do ano agrícola. Em função destas variações, o objetivo deste trabalho foi avaliar a evolução das características físicas das sementes de várias cultivares de soja ao longo da linha de beneficiamento. Para tanto, foram retiradas amostras de sementes de seis cultivares de soja, na passagem pelas máquina de beneficiamento, totalizando 15 pontos de amostragem: 1) silo; 2) entrada da máquina de limpeza; 3) saída da máquina de limpeza; 4) entrada no separador em espiral; 5) saída do separador em espiral/entrada no padronizador; 6) saída do padronizador (tamanho 6,5 mm); 7) saída do padronizador (tamanho 5,5 mm); 8) entrada na mesa densimétrica (tamanho 6,5 mm); 9) entrada na mesa densimétrica (tamanho 5,5 mm); 10) saída da mesa densimétrica (tamanho 6,5 mm); 11) saída da mesa densimétrica (tamanho 5,5 mm); 12) caixa de espera (tamanho 6,5 mm); 13) caixa de espera (tamanho 5,5 mm); 14) ensaque (tamanho 6,5 mm); e 15) ensaque (tamanho 5,5 mm). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com os tratamentos arranjados em esquema fatorial 15 x 6 (15 pontos de amostragem x 6 cultivares), com 10 repetições. Foram avaliadas as características físicas: 1) grau de umidade; 2) porcentual de impureza; 3) massa específica aparente; e 4) massa de 1.000 sementes. O beneficiamento reduz a incidência de impurezas do lote de sementes de soja, sendo esta função feita principalmente pela máquina de limpeza e finalizada pela mesa densimétrica. A mesa densimétrica melhora a qualidade física do lote de sementes de soja pelo incremento da massa específica e tende a uniformizar a massa de mil sementes.	
Thesagro: 	Qualidade; Semente; Soja.	
Thesaurus Nal: 	Seed quality; Soybeans.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/98640/1/Evolucao-da-qualidade-fisica-de-sementes-de-soja-durante-o-bene-ciamento.pdf	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (35066-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS