Data/hora: 21/06/2024 03:33:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Tipo da produção científica: 	Capítulo em Livro Técnico-Científico	
Data corrente: 	09/12/2014	
Data da última atualização: 	01/06/2017	
Autoria: 	GREGO, C. R.; RODRIGUES, C. A. G.; VAZ, C. M. P.; VICENTE, L. E.; HURTADO, S. M. C.; RABELLO, L. M.; BRANCALIÃO, S. R.; JORGE, L. A. de C.; AFFONSO, R. B.	
Afiliação: 	CELIA REGINA GREGO, CNPM; CRISTINA APARECIDA G RODRIGUES, CNPM; CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; LUIZ EDUARDO VICENTE, CNPM; SANDRO MANUEL CARMELINO HURTADO, IAC; LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA; SANDRO ROBERTO BRANCALIÃO, IAC; LUCIO ANDRE DE CASTRO JORGE, CNPDIA; RICARDO BERNADO AFFONSO, BOLSISTA CNPM.	
Título: 	Integração espacial de dados para agricultura de precisão na unidade piloto com cana-de-açúcar, Mogi Mirim, SP.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. (Ed.). Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2014.	
Páginas: 	p. 458-466.	
ISBN: 	978-85-7035-352-8	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Uma das principais aplicações da agricultura de precisão na cana-de-açúcar é a identificação da variabilidade espacial dos fatores de produção. O objetivo do trabalho foi a integração de informações espaciais de solo e planta para identificação das zonas homogêneas na Unidade Piloto com cana-de-açúcar, Mogi Mirim, SP. Os dados foram coletados na área com cana-de-açúcar na safra 2011/2012 com grade mínima de 90 pontos. Foram coletadas amostras de solo e planta: granulometria (15 cm); densidade do solo (15 e 30 cm); resistência à penetração do solo (0-10, 10-20 e 20-30 cm); número de colmos (colmos m-2); índice de vegetação (NDVI) pelo sensor Crop Circle; condutividade elétrica do solo pelo sensor Veris (30 e 90 cm). De acordo com os resultados houve dependência espacial para a maioria dos atributos do solo e da planta, e a interpolação permitiu visualizar a divisão da área em duas partes, uma ao norte da área e outra ao sul, separadas pela pedreira identificada na imagem de satélite e na imagem do veículo aéreo não tripulado. Também foram identificadas duas regiões distintas quanto ao número de colmos e o índice de vegetação. A condutividade elétrica apresentou dependência espacial de fraca a nula e não foi identificada relação espacial com os demais atributos. Assim, a partir da análise geoestatística, foi possível a identificação de duas zonas homogêneas, o que pode vir a auxiliar na tomada de decisão quanto ao manejo localizado da propriedade agrícola estudada.	
Palavras-Chave: 	Geoestatística; Interpolação por krigagem; Variabilidade espacial; Zonas homogêneas.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/113652/1/4225.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (4225-1) - UPC - PL - PP - 14/080 - CL - 2014.080 - DIS