Data/hora: 30/05/2024 13:14:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 1	
Data corrente: 	12/01/2024	
Data da última atualização: 	23/01/2024	
Autoria: 	MELLO, C. E. L.; CARMO, E. L. do; BRAZ, G. B. P.; PROCOPIO, S. de O.; SIMON, G. A.; SOUZA, M. de F.; ARAÚJO, G. E. S. de; LINS, H. A.	
Afiliação: 	CARLOS EDUARDO LEITE MELLO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE; EDUARDO LIMA DO CARMO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE; GUILHERME BRAGA PEREIRA BRAZ, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE; SERGIO DE OLIVEIRA PROCOPIO, CNPMA; GUSTAVO ANDRÉ SIMON, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE; MATHEUS DE FREITAS SOUZA, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE; GABRIEL ELIAS SOARES DE ARAÚJO, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE; HAMURÁBI ANIZIO LINS, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.	
Título: 	Application rate and nozzles associated with droplet electrification affect the spraying quality in common bean.	
Ano de publicação: 	2024	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 28, n. 2, p., 2024.	
ISSN: 	1807-1929	
DOI: 	https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n2e273814	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Abstract: The objective of this work was to evaluate the application efficiency of different nozzle tips associated with increasing application rates. A field experiment was conducted in a factorial 3 × 4 randomized block design with four replicates. The first factor consisted of three types of nozzle tips (simple flat fan, hollow cone, and hollow cone with the electrification of the drops), and the second factor constituted the four application rates (50, 100, 200, and 250 L ha-1). Electrostatic technology and a hollow cone tip increased the deposited volume on leaves on the upper and medium strata of the common bean plant, regardless of the application rate used. The increase in the application rate increased the volume of spray solution captured in the upper, medium, and lower strata, the drop density, the volumetric median diameter (VMD), and the percentage of foliar coverage, regardless of the spray tip evaluated. The percentage of leaf coverage on the adaxial and abaxial leaf was not influenced by the simple fan or hollow cone spray tips, with or without the association of electrostatic technology.	
Palavras-Chave: 	Drift potential; Spraying efficiency.	
Thesagro: 	Feijão; Método de Aplicação; Pulverização.	
Thesaurus Nal: 	Application rate; application technology; Beans; Spray drift.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1160768/1/Procopio-Application-rate-2024.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (17577-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS