Data/hora: 19/06/2024 05:49:29

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 03/03/2010
Autoria: | CASSARO, F. A. M.; CRESTANA, S.
Afiliação: | Universidade Estadual de Ponta Grossa; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Tomografia simultânea de dupla energia para caracterização física de um meio poroso deformável sob diferentes graus de hidratação.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 22., out. 1994, Florianopolis, SC. Programacao e resumos... Florianopolis: UFSC-Centro Tecnologico, 1994.
Páginas: | p.69.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Solos argilosos expansivos como os de varzeas apresentam modificacoes em sua estrutura fisica quando submetidos a diferentes graus de hidratacao, podendo redundar em variacoes de sua forma, volume, densidade, dentre outros parametros fisicos. A caracterizacao do comportamento fisico desses solos se faz necessaria, o que nao se consegue de modo adequado atraves das tecnicas ate agora conhecidas e empregadas. O objetivo principal deste trabalho e apresentar a tomografia simultanea de dupla energia como metodologia adequada na caracterizacao desses tipos de solos. Para o intervalo de umidades investigado de 0 ate 0,52cm3/cm3, os resultados mostram que os valores medios para a umidade, no plano tomografico das amostras investigadas, estao em boa concordancia com os dados obtidos gravimetricamente, com correlacao linear igual a 0,994. Tambem foi possivel observar que o comportamento da expansividade do solo pode ser dividido em duas partes razoavelmente distintas. Estes comportamentos se caracterizam por diferencas nas amplitudes da variacao do volume das amostras com a variacao da quantidade de agua. Notou-se que para umidades abaixo de 0,3cm3/cm3 as variacoes volumetricas da amostra foram menores que as apresentadas para umidades acima desse valor. Este fato e normalmente explicado como sendo o inicio de entrada de ar na amostra. Os resultados mostram que a tecnica empregando a tomografia simultanea de dupla energia e muito promissora para caracterizar fisico-hidricamente os meios porosos expansivo-contrativos.
Palavras-Chave: | amostra; Argilas; Dupla; Expansivas; graus de hidratação; Materiais porosos; Meio poroso; Simultânea; Técnica tomográfica.
Thesagro: | Energia; Hidratação; Solo; Tomografia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5366-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00013 -  - 1994.00013 - DIS
CNPDIA - (5367-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00015 -  - 1994.00015 - DIS
CNPDIA - (5368-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00014 -  - 1994.00014 - DIS