Data/hora: 19/06/2024 02:44:25

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | CASSARO, F. A. M.; CRESTANA, S.
Afiliação: | Universidade Estadual de Ponta Grossa; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Caracterizacao fisica de um solo argiloso-expansivo atraves da tomografia simultanea de raios X de dupla energia.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICULADOS, 23., out. 1995, Maringa, PR. Anais... Maringa: Universidade Estadual de Maringa, 1995.
Volume: | v.2
Páginas: | p.531-535.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um dos problemas mais importantes e ainda nao resolvido da pesquisa em solo e o da caracterizacao fisico-hidrica de materiais porosos, que em geral, apresentam modificacao em sua estrutura fisica quando submetidos a diferentes graus de hidratacao. Solos argilosos expansivos como os de varzeas sao exemplos reais da ocorrencia deste fenomeno. A caracterizacao do comportamento fisico destes solos se faz necessaria, o que nao se consegue de modo adequado atraves das tecnicas ate agora conhecidas e empregadas. Os resultados por nos obtidos evidenciam que a tecnica de tomografia de dupla energia simultanea podera ser de grande valia nesta caracterizacao. A utilizacao de duas energias distintas permite a obtencao simultanea dos valores da densidade global e da umidade da secao tomografica da amostra, permitindo portanto caracteriza-la do ponto de vista fisico-hidrico. Para obtencao do feixe de dupla energia foi utilizada uma fonte de raios X e filtros devidamente preparados (Cassaro, 1994). Foram utilizadas amostras de solo Gley Pouco Humico peneiradas e a partir da realizacao das tomografias foi obtido o volume total das amostras o qual foi interpolado atraves da utilizacao do modelo das tres retas (McGarry & Malafant, 1987). O modelo utilizado permitiu expressar o volume total das amostras em termos do volume das fases gasosa, liquida e solida. Alem disto, como resultado da aplicacao do modelo, observou-se que a desestruturacao imposta a amostra provocou uma maior capacidade no processo de troca das fases...
Palavras-Chave: | Caracterizacao; Dupla energia; Raios X; Tomografia simultanea.
Thesagro: | Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5425-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00011 -  - 1995.00011 - DIS
CNPDIA - (5426-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00010 -  - 1995.00010 - DIS