Data/hora: 22/09/2024 19:48:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	11/11/2013	
Data da última atualização: 	19/11/2013	
Autoria: 	CAIXETA, A. A. G.; PINHEIRO, N. R.; GONCALVES, S. B.; MACHADO, F.	
Afiliação: 	Atila A. G. Caixeta, UnB; Nathalia R. Pinheiro, UnB; SILVIA BELEM GONCALVES, CNPAE; Fabricio Machado, UnB.	
Título: 	Incorporação In-situ de hidroxiapatita em poli ( Metacrilato de metila) via polimerização do tipo massa-suspensão.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 12., 2013, Florianópolis, SC. Proceedings... São Paulo: Associação Brasileira de Polímeros; Florianópolis: UFSC, 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Reações de polimerização em massa-suspensão sequencial empregadas para obtenção de materiais poliméricos compósitos a base de metacrilato de metila e hidroxiapatita (HAP), mostrando que partículas poliméricas com boas características morfológicas são obtidas como resultado da dispersão apropriada dos fragmentos de HAP nas matrizes termoplásticas de poli(metacrilato de metila) e poli(metacrilato de metila-co-acrialato de etila). Análises de difração de raios X mostraram que o material final exibe picos característicos da HAP pura com intensidade proporcional a fração incorporada, que foi determinada via termogravimetria na faixa de 1 % a 17 % em peso.	
Palavras-Chave: 	Acrilato de etila; Cimento ósseo; HIDROXIAPATITA; Metacrilato de metila; Polimirização massa-suspensão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (2288-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS