Data/hora: 23/06/2024 23:23:07

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 16/07/1996
Data da última atualização: | 18/07/2023
Autoria: | VALDIVIESO SALAZAR, C. R.; SUGUINO, H. H.; CORDEIRO, G. G.; CALDAS JUNIOR, W.
Afiliação: | CARLOS REEDER VALDIVIES0 SALAZAR, Consultor IICA; HERMINIO H. SUGUINO, CODEVASF; GILBERTO GOMES CORDEIRO, CPATSA; WALTER CALDAS JÚNIOR, CODEVASF.
Título: | Drenagem subterranea no Perimetro Irrigado de Manicoba: criterios de dimensionamento e avaliacao de performance.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 23, n .4, p. 405-413, abr. 1988.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os trabalhos foram conduzidos num sistema de drenagem subterrânea entubado (1,5 Ila) instalado nos solos classe 3,do Perímetro Irrigado de Maniçoba para observar a aplicabilidade das equações de espaçamento de drenos usadas, para aferir a1guns parâmetros hidrológicos dos solos e para ajustar parâmetros de dimensionamento. Foram consideradas variáveis, o espaçamento entre drenos e uma combinação de materiais de envoltura. 0 espaçamento entre drenos (L.) foi calculado com base em parimetros determinados in loco e usando as equações de Hooglioudt e de Glover e Dumm. 0 duplo do espaçamento calculado foi considerado como variação deste parâmetro. As variações do lenqol freitico e as vazões dos drenos como resposta as recargas de irrigação superficial (sulcos) e chuva, foram levantadas para drenos paralelos espaçados de 15 m a 30 m, acompanhado os regimes de umidade no perfil do solo. Ademais, foram determinadas em análise de laboratório, as características químicas e a quantidade de sedimentos das iguas de drenagem. Resultados do estudo mostraram que o espaçamento L = 30 m manteve melhor regime de umidade no perfil do solo. A descarga máxima instantânea dos drenos 6 de 8 a 10 mm/dia, caindo a 4 mm/dia ou menos no terceiro dia após a recarga. 0 lençol freático manteve-se entre 0,6 m e 1,0 m sob a superfície na área com L = 30 e entrc 1,2 m e 1,5 m sob a área corn L = 15 m. Demonstrou-se a contribuição desprezivel da camada abaixo dos drenos ao fluxo subterrâneo, e a precisão do método do furo de trado (auger hole) na determinação da condutividade hidráulica. A fórmula de Hooghoudt sobreestima o espaçamento em 24% e a de Glover & Dumm os subestima em 30%. Os valores de porosidade drenável obtidos foram 7,8% e 24% e do fator de intensidade de drenagem 0,15 e 0,2 1.
Palavras-Chave: | Bahia; Envelope materials; Hydrological parameters; Material de envoltura; parâmetros hidrológicos; Projeto Manicoba; Variação.
Thesagro: | Drenagem Subterrânea; Dreno; Irrigação.
Thesaurus Nal: | Drainage; irrigation; subsurface drainage.

Categoria do assunto:

--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/143617/1/8431-1.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/158502/1/Drenagem-subterranea-no-perimetro-irrigado.pdf

Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

AI-SEDE - (21784-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CPATSA - (8431-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS