Data/hora: 15/06/2024 18:37:45

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 17/01/2008
Data da última atualização: | 20/07/2018
Autoria: | CORREIA, F. V.; MERCANTE, F. M.; FABRÍCIO, A. C.; CAMPOS, T. M. P. de; VARGAS JÚNIOR, E. A.; LANGENBACH, T.
Afiliação: | Fabio Veríssimo Correia, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes; FABIO MARTINS MERCANTE, CPAO; Amoacy Carvalho Fabrício, CPAO; Tácio Mauro Pereira de Campos, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro/Departamento de Engenharia Civil/Laboratório de Geotecnia Ambiental; Eurípedes Amaral Vargas Júnior, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro/Departamento de Engenharia Civil/Laboratório de Geotecnia Ambiental; Tomaz Langenbach, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes.
Título: | Infiltração de atrazina em Latossolo submetido aos sistemas de plantio direto e convencion
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 42, n. 11, p. 1617-1625, nov. 2007
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Infiltration of atrazine in an Oxisol under no-tillage and conventional tillage.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi comparar a lixiviação e o potencial de contaminação de lençóis de água com atrazina, em solos sob manejo de plantio direto (PD) e convencional (PC). Foram realizados experimentos em campo e em colunas com Latossolo Vermelho-Escuro distroférrico, submetido ao manejo PD e PC, em Dourados, MS, Brasil. Os valores de condutividade hidráulica e potencial mátrico, determinados com o permeâmetro de Guelph no PD, demonstram fluxo contínuo de água no solo. A maior condutividade na superfície, associada ao potencial mátrico negativo, demonstrou descontinuidade hidrológica, na comparação das camadas subjacentes, verificada no PC em relação ao PD. No entanto, o PD apresentou deslocamento vertical de atrazina menor que o PC. Os resultados mostraram que as perdas de atrazina por lixiviação ocorreram mais intensamente com as primeiras chuvas, logo após a aplicação do produto. O PD apresentou maior concentração de atrazina em comparação ao PC, tendo reduzido as perdas por lixiviação. Os dados indicam que a tecnologia de plantio direto pode reduzir o impacto ambiental provocado pelos pesticidas.
Palavras-Chave: | herbicide.
Thesagro: | Herbicida; Lixiviação; Permeabilidade; Poluição do Solo.
Thesaurus Nal: | leaching; permeability; soil pollution.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/41167/1/42n11a14.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (41167-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS