Data/hora: 21/06/2024 10:00:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 1	
Data corrente: 	13/09/2021	
Data da última atualização: 	13/09/2021	
Autoria: 	PORTOCARRERO, H.; ANDRADE, A. G. de; CAMPOS, T. M. P. de.	
Afiliação: 	HUGO PORTOCARRERO, UERJ; ALUISIO GRANATO DE ANDRADE, CNPS; TÁCIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS, PUC-RIO.	
Título: 	Monitoramento automatizado do escoamento superficial em parcela experimental instalada em talude de corte.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	Geo UERJ, n. 30, p. 277-304, 2017.	
DOI: 	http://doi.org/10.12957/geouerj.2017.18523	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O monitoramento do escoamento superficial constitui tema abordado em diversos estudos recentes, mas em parcelas experimentais as avaliações têm se limitado ao armazenamento das enxurradas em tanques visando à determinação do volume diário num procedimento trabalhoso. Neste trabalho foi desenvolvido sistema automatizado para monitoramento do escoamento superficial em parcela experimental mediante a instalação de calha Parshall instrumentada com transmissor de nível ultrassônico. O volume escoado passa pela calha e segue para a caixa coletora permitindo a execução das medições pelo método convencional. No experimento uma parcela com 11 m por 4 m foi instalada em um talude de corte com 60 m por 15 m e inclinação 66%. A vazão máxima instantânea no período avaliado foi de 8.35 m³/h em resposta a uma precipitação pluvial que chegou a 30.98mm/15min de intensidade. Os resultados comprovaram a eficiência do sistema, e mostraram que o volume escoado altera-se em poucos minutos respondendo às alterações na intensidade da precipitação. A deposição de sedimentos no sistema ocorreu, indicando a necessidade de manutenção periódica da calha após um período prolongado de chuvas intensas, porém não houve problemas na medição dos níveis no decorrer do período avaliado.	
Palavras-Chave: 	Calha Parshall; Escoamento superficial; Monitoramento automatizado; Transmissor de nível ultrassônico.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/225911/1/Monitoramento-automatizado-do-escoamento-superficial-2017.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20730-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS