Data/hora: 16/06/2024 19:59:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte; Embrapa Roraima.	
Data corrente: 	16/11/2011	
Data da última atualização: 	16/11/2011	
Autoria: 	COSTA, N. de L.; MAGALHÃES, J. A.; MORAES, A. de; CARNEIRO, M. S. de S.; NASCIMENTO, L. E. da S.; COSTA, M. R. G. F.	
Afiliação: 	NEWTON DE LUCENA COSTA, CPAF-RR; JOÃO AVELAR MAGALHÃES, EMBRAPA MEIO-NORTE; ANÍBAL DE MORAES; MARIA SOCORRO DE SOUZA CARNEIRO; LÚCIA ELENÍCIA DA SILVA NASCIMENTO, EMBRAPA MEIO-NORTE; MARCOS ROBERTO GÓES FERREIRA COSTA.	
Título: 	Resposta de Brachiaria humidicola cv. Tupi a níveis de potássio.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 21., 2011, Maceió. Inovações tecnológicas e mercado consumidor: anais. Maceió: Associação Brasileira de Zootecnistas, 2011. 3 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O efeito de níveis de potássio (0, 15, 30, 45 e 60 mg de K/dm3 de solo) sobre o rendimento de matéria seca (MS) e composição química de Brachiaria humidicola cv. Tupi, foi avaliado sob condições de casa-de-vegetação. A adubação potássica incrementou significativamente os rendimentos de MS e os teores de nitrogênio, fósforo e potássio. O máximo rendimento de MS e os maiores teores de nitrogênio, fósforo e potássio foram obtidos com a aplicação de 56,5; 37,9; 31,4 e 44,6 mg de K/dm3, respectivamente. O nível crítico interno de potássio relacionado com 90% do rendimento máximo de MS foi estimado em 18,87 g/kg A eficiência de utilização de potássio foi inversamente proporcional às doses aplicadas.	
Thesagro: 	Capim; Fósforo; Matéria Seca; Nitrogênio; Potássio.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/46589/1/ZOOTEC-2011-Brachiaria-humidicola-cv.-Tupi-niveis-potassio.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/57109/1/Zootec2011Avelar2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Roraima (CPAF-RR)	
Exemplares: 	CPAF-RR - (13252-1) - UPC - AA - PP - S2011.029 -  - S2011.029 - DIS
CPAMN - (26896-1) - UPC - AA - PP - S 53/12 -  - 2012.00053 - DIS