Data/hora: 20/09/2024 11:19:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	CARVALHO, A. A.; MASCARENHAS, S.	
Afiliação: 	UNESP-Campus de Ilha Solteira; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Utilizacao de detectores piroeletricos na dosimetria de radiacao ionizante.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.	
Páginas: 	p.146.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Elementos ferroeletricos apresentam propriedades piezoeletricas e piroeletricas. Em 1938, Ta mencionou a possibilidade de se utilizar o efeito piroeletrico para se detectar radiacao. Quando submetida a incidencia de radiacao, a temperatura do ferroeletrico aumenta, causando uma alteracao na sua polarizacao, em decorrencia de suas propriedades piroeletricas. Posteriormente, os ferroeletricos foram utilizados em termometria remota e na deteccao e medicao de radiacoes na faixa do visivel, infravermelho e microondas. A utilizacao de detectores piroeletricos para medir radiacao ionizante foi reportada pela primeira vez em 1963, utilizando-se PZT para detectar grandes pulsos de radiacao gama (10 a 1000Gy). Temos utilizado detectores piroeletricos na dosimetria de raiacao X na faixa de diagnostico, na deteccao de protons e de neutrons termicos. Eles foram tambem utilizados na dosimetria de eletrons. Detectores piroeletricos diferem de detectores tipicos de radiacao ionizante, tais como camaras de ionizacao, TLDs, dispositivos semicondutores etc, nas seguintes caracteristicas: a) apresentam a mesma sensibilidade para grande faixa espectral da radiacao; b) respondem linearmente com a intensidade da radiacao (W/m2); c) respondem quase simultaneamente (<10-7s) a qualquer alteracao na intensidade da radiacao.	
Palavras-Chave: 	Detector piroeletrico; Dosimetria; Dosimetry; Piroelectric detector; Radiation.	
Thesagro: 	Radiação Ionizante.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5485-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00009 -  - 1995.00009 - DIS