Data/hora: 09/06/2024 05:26:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	CARVALHO, A. A.; MASCARENHAS, S.; PAULA, M. H. de.	
Afiliação: 	UNESP-Campus de Ilha Solteira; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Um dosimetro de radiacao piroeletrico pulsado.	
Ano de publicação: 	1986	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 38., jul. 1986, Curitiba, PR. Ciencia e Cultura, Sao Paulo, v.38, n.7, p.307-308, jul. 1986. Suplemento. Resumos. ref.36-D.1.1.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Embora materiais piroelétricos possam ser utilizados para detectar qualquer tipo de radiação, apenas recentemente publicou-se um trabalho que descreve medidas de taxa de fluência de energia de raios x, efetuadas com um dosímetro de radiação piroelétrico. Este dosímetro é constituído por uma câmara com um cristal de zirconato titanato de chumbo, um "chopper" para modular a radiação no detetor e por um amplificador "lock in" (M.H. de Paula et al., Med. Phys. 11(6), 866, 1984. No presente trabalho, propomos um método que prescinde da técnica de deteção síncrona para a medição da radiaçã X, na faixa de diagnóstico.	
Palavras-Chave: 	Detetor piroelétrico; Dosímetro; Raios X.	
Thesagro: 	Radiação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5131-1) - UPC - SP - -- - PROCI-86.00021 -  - 1986.00021 - DIS