Data/hora: 21/06/2024 05:44:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	31/12/2014	
Data da última atualização: 	31/12/2014	
Autoria: 	SANTOS, F. P.; COELHO, E. F.; CARVALHO, J. T. DE.	
Afiliação: 	F. P. SANTOS, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; J. T. DE CARVALHO, UFRB.	
Título: 	Uniformidade de distribuição de água e ions em diferentes profundidades do solo com bananeira fertirrigada.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In:INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 2., 2014, Fortaleza. Anais... Fortaleza: INOVAGRI, 2014.	
DOI: 	10.12702/ii.inovagri.2014-a712	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A uniformidade de distribuição (CUD), de água e nutrientes via fertirrigação por microaspersão em bananeira tem sido avaliada em condições de solo nu, entretanto, é necessário avaliar com o solo sob cobertura morta, o que altera as propriedades físicas do solo nessa condição. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a uniformidade de distribuição de água, da Condutividade elétrica aparente (CEa), dos íons potássio e nitrato no entorno do microaspersor após uma fertirrigação em um pomar de bananeira (BRS Princesa). O experimento seguiu o delineamento de blocos casualizados em esquemas de parcelas subdivididas, com os tratamentos T1: com cobertura e T2: sem cobertura na parcela, profundidade de 0,20 0,40 e 0,60 m na sub parcela. As avaliações foram feitas 1 e 24 horas após a fertirrigação. A avaliação foi feita com sondas de TDR instaladas a 0,20; 0,40 e 0,60 m, próximo de coletores de água dispostos em uma malha de 0,50 x 0,50 m com o microaspersor de vazão 53Lh-¹ instalado entre quatro plantas. O tratamento com cobertura morta apresentou maior coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) em todas as profundidades comparado ao tratamento sem cobertura enquanto a condutividade elétrica teve comportamento inverso onde o CUD foi superior no tratamento sem cobertura,. Após a fertirrigação a umidade do solo com cobertura foi estatisticamente superior a do sem cobertura, entretanto esses valores se aproximaram 24 horas após.	
Palavras-Chave: 	Coeficiente de uniformidade de distribuição.	
Thesagro: 	Adubação; Adubo liquído; Fertirrigação; Microaspersão.	
Thesaurus Nal: 	Fertilizer application.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114681/1/Uniformidade-de-distribuicao-I525T858-INOVAGRI.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (30334-1) - UPC - AA - DD - Online -  -  - DIS