Data/hora: 16/06/2024 06:27:07

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Cerrados; Embrapa Soja; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 20/08/2004
Data da última atualização: | 28/10/2009
Autoria: | ANDRADE, A. C. de; LEAL, L. R.; GUIMARAES, R. F.; CARVALHO JUNIOR, O. A. de; MARTINS, E. de S.; REATTO, A.
Título: | Estudo dos processos erosivos na Bacia do Rio Grande (BA) como subsidio ao planejamento agroecologico.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Planaltina: Embrapa Cerrados, 2002.
Páginas: | 26 p.
Série: | (Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 63).
Idioma: | Português
Conteúdo: | A partir da década de 1970 houve intenso processo de ocupação do  Cerrado brasileiro pela agirucltura, gerando impactos ambientais, como erosão dos solos. Este trabalho tem como jobjetivo avaliar o impacto da atividade agrícola nos processos erosivos na Bacia do Rio Grande (Barreiras - BA) por meio de técnicas de geoprocessamento. Neste trabalho, utilizou-se uma metodologia que determina o fator topográfico (LS) presente na Equação Universal de Perdas de Solo (USLE), a partir da área de contribuição de cada pixel. Essa equação foi automatizada no programa em linguagem AML (Arcinfo Macro Language), tendo como único dado de entrada o Modelo Digital de Terreno (MDT). O MDT foi gerado no software Arcinfo nmo módulo Topogrid, voltado para hidrologia. Um segundo procedimento foi tratar a imagem de satélite Landsat7/ETM para gerar o mapa de uso do solo. A metodologia empregada para a confecção do mapa de uso pode ser subdividad em três etapas: (a) conversão dos números digitais em reflectância; (b) detecção dos membros finais pela geometria do simplex utilizando as técnicas de Minimum Noise Fraction (MNF), Pixel Piruty Index (PPI); e (c) classificação espectral pelo método SAM. Ao mapa de uso do solo, foi sobreposto o de fator topográfico (LS) para identificar as localidades de uso impróprio e com maior potencial erosivo. Pelos mapas gerados, foi possível identificar que as áreas mais susceptíveis e processos erosivos foram as de palntio nas localidades de maiores declividades e concentração de fluxo d'água.
Palavras-Chave: | ECOSOL220; Erosin potential; Erosion; Erosivo; Geoprocessamento; Geoprocessing; Mathematical modeling; Modelagem matemática; Potencial; USLE.
Thesagro: | Agricultura; Cerrado; Ecologia Vegetal; Erosão do Solo; Impacto Ambiental; Modelo Matemático; Planejamento; Solo.
Thesaurus Nal: | agriculture; environmental impact; mathematical models; planning; plant ecology; soil.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAC-2009/24832/1/bolpd_63.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

AI-SEDE - (29722-1) - EMB - FL - -- - 03694 - CPAC - 03694 - DIS
AI-SEDE - (29722-2) - EMB - FL - -- - 03694 - CPAC - 03694 - DIS
CPAO - (23133-1) - EMB - FL - -- - FOL 13842 -  - FOL 13842 - DIS
CNPSO - (24203-1) - EMB - FL - -- - 6186 -  - 6186 - DIS
CPAC - (24832-1) - UMT - FL - -- - FOL7389 -  - CRI6573 - DIS
CPAC - (24832-2) - UMT - FL - -- - FOL7389 -  - FOL7389 - DIS