Data/hora: 06/06/2024 05:20:16

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 31/08/2001
Data da última atualização: | 20/09/2004
Autoria: | SARVAS, F. de O. C.; VIEIRA, S. R.; CASTRO, O. M. de C.; BARBOSA, C. C.
Título: | Curvas de Retencao de Agua, por Tensiometria, para dois Solos da Regiao de Alfenas (MG).
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.6, p.893-900, jun.1992
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um metodo que utiliza tensiometros com capsulas porosas de 10 mm de diametro instalados em orificios abertos em aneis com amostras indeformadas foi testado quanto a sua praticabilidade e eficiencia para determinacao de curvas de retencao de agua. O tensiometro, o solo e o anel formam um conjunto que e submetido a pesagens e leituras, fornecendo pares de dados para a construcao da curva. Foram utilizados dois solos de aspectos fisicos distintos: um Latossolo Vermelho-Escuro textura argilosa, e um Podzolico Vermelho-Amarelo de textura media/argilosa. O metodo testado apresentou bons resultados, em tempo reduzido, fornecendo curvas coerentes com a descricao fisica de cada solo testado, com coeficientes de correlacao bem proximos de 1 para o modelo ajustado.
Palavras-Chave: | amostras indeformadas; capsulas porosas; orificios de capsulas; Tensiometros.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20700/1/pab13_jun_92.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20700-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS