Data/hora: 21/06/2024 00:30:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Nacional - B	
Data corrente: 	30/11/2000	
Data da última atualização: 	20/06/2018	
Autoria: 	FEITOSA FILHO, J. C.; BOTREL, T. A.; PINTO, J. M.; CAVALCANTE, L. F.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA.	
Título: 	Desempenho de um sistema de aeracao de reservatorio de agua constituido por tubos verticais ranhurados com descarga submersa.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 19, n. 1, p. 18-27, set. 1999.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema de aeracao de reservatorio de agua constituido por tubos de PVC rigido, com potencialidade de uso na remocao de ions de Fe+2 que causam obstrucao nas tubulacoes e emissores dos sistemas de irrigacao localizada ou para uso na aquicultura. O sistema foi constituido de uma linha lateral de 32 mm e de cinco linhas de distribuicao de 25 mm. Em cada uma dessas linhas foram inseridas seis tubos de 20 mm de diametro, comprimento de 0.40 m, espacados de 0,30 m. As extremidades desses tubos ficaram submersas na agua a profundidade de 0,10 m. Determinou-se uma equacao para definir o funcionamento do sistema e avaliou-se a quantidade de ar incorporado na agua por um dos tubos e por todos da unidade de aeracao. Pelos resultados, o sistema pode ser considerado eficiente segundo o objetivo proposto.	
Palavras-Chave: 	Obstrucao; Obstruction.	
Thesagro: 	Aeração; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	aeration; irrigation.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/178788/1/Engenharia-Agricola-v.19-n.1-p.-18-27-1999.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (8746-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS