Data/hora: 17/06/2024 11:21:37

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 31/05/1993
Data da última atualização: | 19/08/2020
Autoria: | CHAIM, A.; ALMEIDA, A. de; MATUO, T.
Afiliação: | ALDEMIR CHAIM, CNPMA; ALPHEU DE ALMEIDA, UNESP; TOMOMASSA MATUO, UNESP.
Título: | Desenvolvimento de um prototipo de pulverizador eletrohidrodinâmico. 1- Avaliação do seu comportamento na produção de gotas.
Ano de publicação: | 1985
Fonte/Imprenta: | Cientifica, Sao Paulo, v.13, n.1/2, p.99-106, 1985.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi desenvolvido um protótipo de pulverizador manual que produz gotas pelo processo eletrohidrodinâmico. O dispositivo pulverizador e constituído basicamente de um par de eletrodos, sendo um deles anular aterrado e o outro, o próprio bico, mantido em alta voltagem positiva (de 14 a 22 kV CC) por onde flui o liquido. Duas fontes de alta tensão, uma operando com bateria de 12V (8 pilhas secas tipo "D"), gerando voltagem máxima de 20 kV e a outra, operando com bateria de 9 V (6 pilhas secas do tipo "D"), gerando voltagem máxima de 22 kV, se mostraram satisfatórias para a pulverização eletrohidrodinâmica. A uniformidade das gotas produzidas pelo pulverizador foi excelente e o tamanho de gotas produzidas foi inversamente proporcional a voltagem aplicada. Líquidos de diferentes características físicas proporcionaram formação de gotas de tamanhos diferentes.
Palavras-Chave: | Aplicacao; Avaliacao; Comportamento; Defensivo agricola; Desenvolvimento; Gota; Pulverizacao eletrohidrodinamica; Pulverizacao eletrostatica; Pulverizador eletrohidrodinamico.
Thesagro: | Produção; Protótipo; Tecnologia.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132220/1/1985AP003.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (1133-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS