Data/hora: 20/06/2024 21:23:34

Biblioteca(s): | Embrapa Suínos e Aves.
Data corrente: | 27/10/2017
Data da última atualização: | 27/10/2017
Autoria: | MORES, R.; KUNZ, A.; CHINI, A.; STEFFENS, J.; DALLAGO, R. M.
Afiliação: | RÚBIA MORES; AIRTON KUNZ, CNPSA; ANGELICA CHINI, UNIOESTE; ROGÉRIO MARCOS DALLAGO.
Título: | Eletro-oxidation as an alternative in the removal of ammonia from swine wastewater pretreated by electrocoagulation.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, 5., 2017, Foz do Iguaçu, Anais... Concórdia: Sbera: Embrapa Suínos e Aves, 2017. SIGERA. p. 344-348.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | RESUMO: O presente estudo trata da aplicação da eletro-oxidação como uma alternativa de remoção da amônia que permanece no efluente da suinocultura pré-tratada por eletrocoagulação. O efluente utilizado nos testes de eletro-oxidação foi gerado pelo sistema de eletrocoagulação em fluxo contínuo, utilizando eletrodos de ferro. O reator de eletrooxidação foi em sistema descontínuo utilizando eletrodos DSA® Ti/Ru2. Um planejamento fatorial 2 2 foi utilizado para avaliar os efeitos da densidade de corrente (28-50 mA.cm-2 ) e a concentração de NaCl (0 a 10 g.L-1 ) no processo de remoção da amônia e a produção de nitrato e nitrito. A condição de 39 mA.cm-2 e a concentração de 5 g.L-1 de NaCl removeu 1,435 mg L-1 (76%) de amônia e gerou 61 mg L-1 de nitrato em um tempo de operação de 6 horas. O consumo de energia nesta melhor condição foi de 150 kWh.L-1 . ABSTRACT: The present study addresses the application of electro-oxidation as an alternative to removal of ammonia that remains in swine effluent pre-treated by electrocoagulation. The effluent used in the electro-oxidation tests was generated in a continuous flow electrocoagulation system using iron electrodes. The electro-oxidation reactor was in a batch system and Ti/Ru2 DSA® electrodes. A 22 factorial design was used to evaluate the effects of current density (28-50 mA.cm-2 ) and concentration of NaCl (0 to 10 g.L-1 ) in the process of removal of ammonia and production of nitrate and nitrite. The condition of 39 mA.cm-2 and concentration of 5 g.L-1 NaCl removed 1435 mg.L-1 (76%) ammonia and generated 61 mg.L-1 nitrate in an operating time of 6 hours. The energy consumption in this best condition was 150 kWh.L-1 .
Palavras-Chave: | Efluentes.
Thesagro: | Águas residuais; Suinocultura.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/165651/1/final8598.pdf
Registro original: | Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)
Exemplares: | CNPSA - (21149-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS