Data/hora: 24/06/2024 22:32:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	30/03/2012	
Data da última atualização: 	02/04/2012	
Autoria: 	SANT'ANA, J. A. DO V.; COELHO, E. F.; FARIA, M. A. DE; CONCEIÇÃO, B. S.; COTRIM, C. E.	
Afiliação: 	JOSÉ ANTONIO DO V. SANT'ANA, CAPES/UFLA; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; MANOEL A. DE FARIA, UFLA; BEATRIZ S. CONCEIÇÃO, UFRB; CARLOS E. COTRIM, IF-Baiano.	
Título: 	Distribuição de umidade e extração total de água no solo cultivado com bananeira sob diferentes sistemas de irrigação.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 40., 2011. Cuiabá. Geração de tecnologias inovadoras e o desenvolvimento do cerrado brasileiro: anais. Cuiabá: SBEA, 2011. 1 CD-ROM. CONBEA 2011.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A bananeira é uma planta com alta exigência hídrica, sendo que a aplicação de água em excesso ou em deficiência pode levar a prejuízos econômicos relevantes como carreamento de nutrientes para zonas do solo não exploradas pelas raízes, e sua ausência nos períodos críticos pode provocar redução na produtividade. O objetivo foi avaliar a distribuição de umidade, bem como avaliar a extração total de água no perfil do solo cultivado com bananeira, sob diferentes sistemas de irrigação na região semiárida da Bahia. A bananeira foi plantada em fileiras simples no espaçamento de 3,0 m x 2,5 m. Os tratamentos consistiram no uso de três sistemas de irrigação (gotejamento, microaspersão e aspersão convencional), monitorados com uso do equipamento TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo), instaladas em diversos pontos no perfil do solo, limitadas pelas distâncias de 0,8 m do pseudocaule da planta e 0,8 m abaixo da superfície do solo. A análise de regressão dos dados indica que na profundidade até 0,4 m da superfície do solo, as variações na extração de água podem ser explicadas pelas variações da disponibilidade de água no plano avaliado. As extrações de água total ocorreram com maior intensidade nos primeiros 0,4 m abaixo da superfície do solo.	
Palavras-Chave: 	TDR.	
Thesagro: 	Banana.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/56841/1/Distribuicao-de-joseantoniodovsantana.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (28425-1) - UPC - AA - PP - CD 2012.005 -  -  - PCT