Data/hora: 24/06/2024 11:11:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Hortaliças; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	15/04/1992	
Data da última atualização: 	10/07/1998	
Autoria: 	ROCHA, F. E.; CORDEIRO, C. M. T.; GIORDANO, L. de B. CUNHA, J. M.	
Afiliação: 	CNPH.	
Título: 	Danos mecanicos na colheita de sementes de ervilha.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.19, n.9, p. 1117-1121,set. 1984.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Verificou-se o efeito da velocidade do cilindro de uma colheitadeira automotriz Massey Ferguson modelo 220, na colheita de ervilha (Pisum sativum L.). Foram avaliados os danos mecanicos e a viabilidade das sementes, para tres variacoes na velocidade do cilindro batedor. As sementes foram colhidas em dois capos experimentais, sendo utilizadas nove amostras por tratamento em cada campo. Para cada amostra, determinou-se o teor de umidade, a pureza, viabilidade e a germinacao. Os resultados mostraram que no processo de trilhagem a rotacao do cilindro afetou a qualidade do produto colhido. Sementes com melhores qualidades foram obtidas quando se ajustou a velocidade do cilindro em 1.160 rpm. Sementes provenientes da colheita manual apresentaram maior percentagem de germinacao e maior viabilidade quando comparadas com sementes colhidas mecanicamente.	
Palavras-Chave: 	Beater cylinder rotation; Brasil; Brasilia; Distrito Federal; Harvest; Pea; Rotacao de cilindro batedor; Viabilidade.	
Thesagro: 	Cerrado; Colheita; Colheita Mecânica; Dano; Dano Mecânico; Equipamento; Ervilha; Germinação; Mecanização; Pisum Sativum; Semente.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; equipment; germination; mechanical damage; mechanical harvesting; seeds; viability.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19977-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS
CPAC - (4108-1) - ADD - AP - -- - CRI2453 -  - CRI2453 - DIS
CNPH - (16308-1) - UPC - AP - -- -  -  - 630.5 - DIS