Data/hora: 21/06/2024 03:47:03

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 29/01/2016
Data da última atualização: | 02/08/2018
Autoria: | CARMONA, V. B.; CORRÊA, A. C.; MARCONCINI, J. M.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA; LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA.
Título: | Properties of a biodegradable ternary blend of thermoplastic starch (TPS), poly(epsilon-Caprolactone) (PCL) and poly(lactic acid) (PLA).
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Journal of polymers and the environment, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 83-89, 2015.
ISSN: | 1566-2543
DOI: | 10.1007/s10924-014-0666-7
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | PCL; PLA; Ternary blends; TPS.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (15544-1) - UPC - AP - DD - PROCI-15.00056 -  - 2015.00056 - DIS