Data/hora: 09/06/2024 19:10:26

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 31/07/1998
Data da última atualização: | 31/07/1998
Autoria: | SPERA, S. T.; REATTO, A.; CORREIA, J. R.; GODOY, M. J. S.; SIMM, K. M. C. de B.
Título: | Uso de curvas de retencao de agua em solos no levantamento pedologico da bacia do Rio Jardim (DF) determinadas pelo metodo da centrifuga.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E DA AGUA, 12., 1998, Fortaleza, CE. Agricultura e sustentabilidade no semi-arido: resumos expandidos. Fortaleza: UFCE, 1998.
Páginas: | p.75-76.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A bacia do Rio Jardim e a mais importante regiao agricola do Distrito Federal. Um levantamento pedologico semidetalhado, com escala de publicacao 1:50.000, esta sendo concluido nessa bacia, pela a equipe de pedologia da Embrapa Cerrados (EMBRAPA, 1998). Na caracterizacao dos perfis desse levantamento introduziu-se, como rotina, a determinacao da curva de retencao de agua no solo. Durante a descricao dos perfis, num total de 20, relativos aos solos representativos das unidades de mapeamento, coletou-se amostras indeformadas (3 repeticoes por camada), em cilindros de aco inoxidavel, de 100cm3 de volume. A determinacao da curva de retencao de agua foi feita em centrifuga, modelo H-1400pF (Kokusan Enshink Co.). As tensoes utilizadas foram: 0,006; 0,01; 0,033; 0,06; 0,1 e 1,5 MPa. Este metodo fornece tambem, diretamente, a densidade do solo, macrporosidade, microporosidade e porosidade total, e indiretamente, a distribuicao de poros por tamanho, capacidade maxima de armazenamento de agua e capacidade de agua disponivel (Centurion et al., 1997). Dos resultados obtidos depreende-se que a retencao de agua observada e normal para latossolos de Cerrado, e este solo, apesar de ser muito argiloso, apresenta baixa capacidade de agua disponivel para as plantas, ainda que disponha de elevada capacidade maxima de armazenamento de agua. Isto pode ser explicado pelas menores proporcoes de poros entre 5 e 0,3u. Estes sao responsaveis pela capacidade de agua disponivel das plantas (Ferreira, 1993). Considerando-se a utilidade das informacoes obtidas, a viabilidade de se utilizar o metodo da centrifuga (Ceturion et al., 1997) e a rapidez e facilidade de se realizar estas analises, conclui-se  que a introducao da curva de retencao de agua aumenta a qualidade tecnico-cientifica e a utilidade dos levantamentos pedologicos.
Palavras-Chave: | Brasil; Distrito Federal; Retencao da agua; Rio Jardim.
Thesagro: | Cerrado; Perfil do Solo; Reconhecimento do Solo.
Thesaurus Nal: | Brazil; hygroscopicity; soil profiles; soil surveys.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (11290-1) - UPC - PL - -- - CRI4597 -  - CRI4597 - DIS