Data/hora: 17/06/2024 04:55:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/12/2017	
Data da última atualização: 	12/12/2017	
Autoria: 	VÉLEZ, D. C. P.	
Afiliação: 	DIANA CRISTINA PROCHNOW VÉLEZ, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.	
Título: 	Bio-óleo de pirólise rápida como precursor de fibra de carbono.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	2017	
Páginas: 	79 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência dos Materiais) - Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná. Orientador: Washington Luiz Esteves Magalhães.	
Conteúdo: 	Este trabalho apresenta uma proposta de manufatura de fibra de carbono a partir de bio-óleo de pirólise rápida. A polimerização do bio-óleo foi conduzida por meio de tratamentos térmicos a 200°C. Após a análise do ponto de amolecimento, o piche foi submetido à fiação por fusão. Tratamentos térmicos do bio-óleo com adição de lignina kraft e álcool furfurílico foram necessários para melhorar a fiabilidade e resistência durante o enrolamento dos fios. Durante os tratamentos posteriores de estabilização e carbonização, os fios com aditivos resultaram em melhores fibras de carbono que os fios tratados a partir do bio-óleo sem nenhum aditivo. As amostras de bio-óleo aditivadas foram analisadas por meio da espectroscopia do infravermelho e ressonância magnética nuclear no estado sólido após cada tratamento térmico. Foi observada a presença de grupos oxigenados e aromatização das amostras carbonizadas. As fibras de bio-óleo aditivado com lignina kraft e álcool furfurílico estabilizaram a 270°C e 2 horas, enquanto que os fios de bio-óleo não estabilizaram com um tempo de tratamento de 12 horas. Isso foi atribuído ao diâmetro destas fibras, muito elevado se comparado com fibras de poliacrilonitrila (PAN). Diâmetros elevados impedem a uniformização dos grupos oxigenados em toda a extensão das fibras. O teor de carbono foi observado através da análise elementar. O teor de carbono na amostra de bio-óleo aditivado com lignina kraft aumentou em ~ 91% na etapa da carbonização com relação ao teor de carbono inicial do tratamento térmico. Através da difração de raios-X foi observada estrutura amorfa nas amostras. Apenas o bio-óleo tratado por 3 horas apresentou um aumento característico na curva de difração de raios-X, atribuído à propriedade termoplástica e presença de compostos de baixa massa molar, os quais asseguram estrutura ordenada.	
Palavras-Chave: 	Álcool furfurílico; Bio-óleo; Lignina kraft; Pirólise rápida.	
Thesagro: 	Tratamento Térmico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56142-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS