Data/hora: 04/06/2024 06:32:10

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 21/02/2005
Data da última atualização: | 01/10/2018
Autoria: | DEMATTÊ, J. A. M.; GENÚ, A. M.; FIORO, P. R.; ORTIZ, J. L.; MAZZA, J. A.; LEONARDO, H. C. L.
Afiliação: | José Alexandre M. Demattê, Universidade de São Paulo - USP/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq/Departamento de Solos e Nutrição de Plantas; Aline Marques Genú, Universidade de São Paulo - USP/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq/Departamento de Solos e Nutrição de Plantas; Peterson Ricardo Fiorio, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste/Departamento de Ciências Agrárias; Jonas Luís Ortiz, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste/Departamento de Ciências Agrárias; Jairo Antônio Mazza; Hudson Carlos Lissoni Leonardo, Universidade de São Paulo - USP/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq/Departamento de Ciências Florestais.
Título: | Comparação entre mapas de solos obtidos por sensoriamento remoto espectral e pelo método convencional.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 39, n. 12, p. 1219-1229, dezembro 2004
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Comparison between soil maps obtained by spectral remote sensing and conventional method.
Conteúdo: | O meio científico carece de métodos que efetivem a utilização da espectroradiometria em mapeamentos de solos. O objetivo deste trabalho foi comparar o uso do sensoriamento remoto espectral com o método convencional, na obtenção de mapas de solos. Utilizando o mapa planialtimétrico como base, trinta pontos de amostragem foram demarcados na área de estudo. As amostras foram coletadas a 0-20, 40-60 e 80-100 cm de profundidade em cada ponto, todos georreferenciados, totalizando noventa amostras nas quais foram feitas as análises químicas, físicas e radiométricas. Os dados radiométricos foram obtidos em laboratório usando o espectrorradiômetro IRIS, na faixa de 400-2.500 nm. Pela análise e interpretação dos dados espectrais juntamente com as curvas de nível, obteve-se um mapa espectral detalhado de solos. Na mesma área foi obtido um mapa de solos detalhado pelo método convencional. Foram identificadas quatro classes de solos em ambos os mapas, com boa correlação, demonstrando que os dados espectrais podem ser utilizados como instrumento no mapeamento de solos. A utilização conjunta dos dados de sensoriamento remoto espectral, curvas de nível e trabalho de campo permite a obtenção do mapa detalhado de solos.
Palavras-Chave: | geoprocessamento; geoprocessing; mapeamento de solos; radiometria; soil survey.
Thesaurus Nal: | radiometry.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/107933/1/Comparacao.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (29657-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS