Data/hora: 25/06/2024 14:47:54

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 12/01/1999
Data da última atualização: | 12/01/1999
Autoria: | AZEVEDO, J. A.; DOLABELLA, R. H. C.; PEIXOTO, J. V. B.; SILVA, E. M.
Título: | Uso de tensiometros e da curva de retencao de agua no controle da irrigacao.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas, MG. Anais. Pocos de Caldas: SBEA/UFLA, 1998.
Volume: | v.2.
Páginas: | p.227-228.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em uma lavoura de feijao irrigada por aspersao, com pivo central, aplicou-se com o objetivo de demostracao, a metodologia de controle de momento e dosagens de irrigacao, baseando-se na tensiometria e uso da curva caracteristica. O requerimento total de agua foi de 336 mm, atraves de 18 irrigacoes, sendo 33,3% da agua aplicada na fase critica de floracao a desenvolvimento de vagens dos 48 aos 84 dias apos a emergencia, quando as tensoes medias de agua no solo a 10 cm  de profundidade, no momento das irrigacoes, alcancaram 48kPa. A lamina media por irrigacao foi de 21 mm. Como consequencia do controle da irrigacao registrou-se um  intervalo medio entre regas de 9,2 dias na fase de crescimento vegetativo. O alto rendimento de graos de 3445kg/ha contribuicao para elevar a relacao entre produticidade e agua aplicada acima de 10kg/ha.mm.
Palavras-Chave: | Bean; Brasil; Distrito Federal.
Thesagro: | Cerrado; Feijão; Irrigação por Aspersão; Irrigação por Pivô Central; Manejo de Água; Phaseolus Vulgaris.
Thesaurus Nal: | Brazil; sprinkler irrigation; water management.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (1586-1) - UPC - PL - -- - CRI4725 -  - CRI4725 - DIS