Data/hora: 25/06/2024 06:59:36

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 27/02/2013
Data da última atualização: | 27/02/2013
Autoria: | DOMINGUES, R. R; CARVALHO, C. S.; COSCIONE, A. R.; ANDRADE, C. A. de; DE MARIA, I. C.
Afiliação: | RIMENA RAMOS DOMINGUES, IAC; CRISTINA SILVA CARVALHO, IAC; ALINE RENÉE COSCIONE, IAC; CRISTIANO ALBERTO DE ANDRADE, CNPMA; ISABELLA CLERICI DE MARIA, IAC.
Título: | Metais pesados em agregados de solo submetido à aplicação sucessiva de lodo de esgoto.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In:REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 30.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 14.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 12.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 9.; SIMPÓSIO SOBRE SELÊNIO NO BRASIL, 1., 2012, Maceió. A responsabilidade socioambiental da pesquisa agrícola: anais... Viçosa, MG: SBCS, 2012. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO: A aplicação de lodo no solo é uma importante alternativa de reciclagem desse tipo de resíduo, de forma a manter os níveis de fertilidade do solo e promover a produtividade competitiva das culturas. No entanto , a presença de metais pesados pode limitar seu uso , sendo que o presente trabalho teve por objetivo avaliar os teores totais de alguns metais pesados e sua distribuição em classes de agregado em função da aplicação sucessiva de lodo de esgoto num solo agrícola . O estudo foi realizado no Campo Experimental da Embrapa Meio Ambiente - Jaguariúna (SP) e foram analisados 3 tratamentos: controle, adubação mineral e 1N (10 t ha - 1 ano - 1 de lodo em base seca ), na profundidade 0 -5 cm. O solo coletado foi passado empeneira de 9 ,5 2 mm de abertura e fracionado em agregados com dimensões: entre 9,52 - 4,00, entre 4,00 - 2,00mm, entre 2,00 - 0,25mm, entre 0,25 - 0,053mm, e menor que 0,053mm. Os teores totais de metais pesados do solo intacto e das classes de agregado foram quantificados por ICP-OES após extração seguindo procedimento da USEPA 3051. Não houve diferença significativa dos tratamentos na distribuição dos agregados do solo por classe de diâmetro. O lodo de esgoto elevou os teores de Cu, Ni e Zn. porém apresentaram baixos teores quando ponderados pela massa. A aplicação do lodo proporcionou aumento dos teores de metais principalmente nas classes de agregado 2,00-0,25mm e 0,25-0,053mm.
Palavras-Chave: | Biossólido; Frações.
Thesagro: | Adubo de esgoto; Impacto ambiental; Metal pesado; Poluição ambiental; Poluição do Solo; Solo.
Thesaurus Nal: | Environmental impact; Heavy metals; Sewage sludge.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77510/1/2012AA77.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (12097-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS