Data/hora: 23/09/2024 16:05:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	16/02/2011	
Data da última atualização: 	03/05/2019	
Autoria: 	CARVALHO, J. C. B. de; GREGO, C. R.; VIERIA, S. R.; ESPINDOLA, C. R.	
Afiliação: 	JOSEANA CARINA BORGES DE CARVALHO, UNICAMP; CELIA REGINA GREGO, CNPM; SIDNEY ROSA VIEIRA, IAC; CARLOS ROBERTO ESPINDOLA, IAC.	
Título: 	Variabilidade espacial de atributos físicos do solo em áreas de empréstimo para construção da hidrelétrica de Ilha Solteira (SP).	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 1., 2010, Chillán, Chile. Anales... Chillán, Chile: Universidad de Concepción, 2010.	
Páginas: 	13 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A retirada de espessas camadas de solo para construção de usinas hidrelétricas provoca grandes modificações ambientais, como a exposição do substrato e compactação do solo devido ao tráfego de máquinas pesadas. A análise da variabilidade espacial dos solos permite detectar estes impactos de modo eficaz e aperfeiçoa o gerenciamento das atividades futuras nestas áreas. O objetivo do trabalho foi avaliar a variabilidade espacial da estrutura, porosidade e densidade do solo em diferentes condições de uso do solo na área de empréstimo para construção da Hidrelétrica de Ilha Solteira (SP). A amostragem dos solos foi efetuada numa grade de 30 pontos de 30 x 40 m em até 0,02 m de profundidade sob os diferentes usos do solo: substrato degradado (SD); substrato com lodo de esgoto e plantado com eucalipto (SDLE); solo com pastagens (SP); capoeira em regeneração (SR) e solo sob cerrado (SC). Avaliou-se a porosidade total do solo (m3.m-3), a densidade do solo (Mg.m-3), o diâmetro médio ponderado ? DMP (mm) dos agregados determinados por via úmida e os percentuais dos agregados determinados pelo método do simulador de chuva. A análise geoestatística foi efetuada a partir do exame do parâmetro de ajuste do semivariograma, interpolação por krigagem e a construção de mapas de isolinhas. Houve dependência espacial, com alcance variando de 8 a 12 metros, nas condições de uso do solo SD e SR para os agregados, no SR para macroporosidade, porosidade total e densidade do solo, no SP para os agregados, microporosidade e porosidade total, no SC para os agregados e no LE para microporosidade. Foram identificadas manchas de dependência espacial bem definidas nos mapas dos atributos do solo, que foram caracterizados tanto por valores altos quanto baixos numa mesma área, e, portanto, torna-se inadequado considerar tais áreas como homogêneas para atividades agropecuárias futuras.	
Palavras-Chave: 	Agregados do solo; Geoestatística; Variabilidade espacial.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/27388/1/variab-espacial-joseane.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (3020-1) - UPC - AA - PP - 10/054 - AA - 2010.054 - DIS