Data/hora: 29/05/2024 18:49:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	17/01/2008	
Data da última atualização: 	20/07/2018	
Autoria: 	CORREIA, F. V.; MERCANTE, F. M.; FABRÍCIO, A. C.; CAMPOS, T. M. P. de; VARGAS JÚNIOR, E. A.; LANGENBACH, T.	
Afiliação: 	Fabio Veríssimo Correia, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes; FABIO MARTINS MERCANTE, CPAO; Amoacy Carvalho Fabrício, CPAO; Tácio Mauro Pereira de Campos, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro/Departamento de Engenharia Civil/Laboratório de Geotecnia Ambiental; Eurípedes Amaral Vargas Júnior, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro/Departamento de Engenharia Civil/Laboratório de Geotecnia Ambiental; Tomaz Langenbach, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes.	
Título: 	Infiltração de atrazina em Latossolo submetido aos sistemas de plantio direto e convencion	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 42, n. 11, p. 1617-1625, nov. 2007	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Infiltration of atrazine in an Oxisol under no-tillage and conventional tillage.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi comparar a lixiviação e o potencial de contaminação de lençóis de água com atrazina, em solos sob manejo de plantio direto (PD) e convencional (PC). Foram realizados experimentos em campo e em colunas com Latossolo Vermelho-Escuro distroférrico, submetido ao manejo PD e PC, em Dourados, MS, Brasil. Os valores de condutividade hidráulica e potencial mátrico, determinados com o permeâmetro de Guelph no PD, demonstram fluxo contínuo de água no solo. A maior condutividade na superfície, associada ao potencial mátrico negativo, demonstrou descontinuidade hidrológica, na comparação das camadas subjacentes, verificada no PC em relação ao PD. No entanto, o PD apresentou deslocamento vertical de atrazina menor que o PC. Os resultados mostraram que as perdas de atrazina por lixiviação ocorreram mais intensamente com as primeiras chuvas, logo após a aplicação do produto. O PD apresentou maior concentração de atrazina em comparação ao PC, tendo reduzido as perdas por lixiviação. Os dados indicam que a tecnologia de plantio direto pode reduzir o impacto ambiental provocado pelos pesticidas.	
Palavras-Chave: 	herbicide.	
Thesagro: 	Herbicida; Lixiviação; Permeabilidade; Poluição do Solo.	
Thesaurus Nal: 	leaching; permeability; soil pollution.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/41167/1/42n11a14.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (41167-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS