Data/hora: 11/06/2024 22:14:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrossilvipastoril.	
Data corrente: 	12/03/2015	
Data da última atualização: 	01/10/2020	
Autoria: 	RIEGER, F. A.; ZOLIN, C. A.; MAGALHAES, C. A. de S.; PAULINO, J.; FARIAS NETO, A. L. de; MENEGUCI, J. L. P.	
Afiliação: 	F. A. Rieger, UFMT-SINOP; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; CIRO AUGUSTO DE SOUZA MAGALHAES, CPAMT; JANAINA PAULINO, UFMT-SINOP; AUSTECLINIO LOPES DE FARIAS NETO, CPAMT; JOAO LUIZ PALMA MENEGUCI, SPM E Rondonopolis.	
Título: 	Perda de água e sedimentos em diferentes usos do solo.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 2.; BRAZILIAN SYMPOSIUM ON SALINITY, 2.; BRAZILIAN MEETING ON IRRIGATION ENGINEERING, 2., 2014, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Inovagri, 2014. a701.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.12702/ii.inovagri.2014-a701	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No Brasil, um dos principais fatores de degradação dos solos é a erosão hídrica, amplificada na decorrência da interferência antrópica, por isso, a avaliação das perdas de solo nos processos de produção agrícola assume importância fundamental na escolha e adoção de práticas que visam minimizar sua degradação. Neste contexto o objetivo do trabalho foi avaliar o escoamento superficial, a perda de solo e as correlações entre o volume escoado superficialmente e o aporte de sedimentos em diferentes usos do solo. O presente estudo foi conduzido no campo experimental da Embrapa Agrossilvipastoril, município de Sinop (MT). Os tratamentos foram: a parcela com solo descoberto, parcela iLPF (integração lavoura, pecuária, floresta), com o componente arbóreo (eucalipto), parcela com eucalipto e parcela com lavoura (safra 2012/2013 com soja/milho). O solo foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico textura muito argilosa. O registro diário das chuvas ocorridas no período foi feito utilizando um pluviômetro digital e os valores obtidos foram utilizados na determinação do índice de Erosividade (EI30). Os dados de perda de sedimentos e água foram obtidos em parcelas de 132 m 2 , sendo 6 m de largura e 22 m de comprimento, delimitadas na parte superior e nas laterais por chapas galvanizadas munidas por calhas coletoras metálicas em seus limites inferiores. Para tanto, toda enxurrada escoada superficialmente era conduzida até a calha coletora, localizada na parte mais baixa da parcela, contando que as parcelas possuem declividade média de 1,5%. Os sedimentos grosseiros foram coletados em sacos de algodão e a perda de solo foi a contabilização da massa seca dos sedimentos grosseiros com o solo em suspensão. Como resultados pode-se concluir que maiores perdas de água não resultaram necessariamente em maiores perda de solo; e com exceção do tratamento sem cobertura vegetal (SSC), todos os demais tratamentos apresentaram perdas de solo menores do que o limite de tolerância anual.	
Palavras-Chave: 	Ilpf; Integração lavoura-pecuária-floresta.	
Thesagro: 	Conservação da água; Erosão.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/120337/1/cpamt-2014-zolin-perda-agua-sedimentos-uso-solo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)	
Exemplares: 	CPAMT - (329-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS