Data/hora: 09/06/2024 14:53:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	13/11/2023	
Data da última atualização: 	13/11/2023	
Autoria: 	PINTO, J. M.; CORREIA, R. C.; FEITOSA FILHO, J. C.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA; REBERT COELHO CORREIA, CPATSA; JOSÉ CRISPINIANO FEITOSA FILHO, UFPB.	
Título: 	Consumo hídrico do coco anão irrigado por microaspersão município de Glória, BA.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 32., 2023, Fortaleza. Agricultura irrigada no Brasil e no mundo: tecnologias científicas de produção sustentável de alimentos. Brasília, DF: INOVAGRI: ABID, 2023.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No Brasil, a maior parte dos plantios irrigados de coqueiro é da Variedade Anã, que é mais exigente em água e é menos resistente à seca do que a Variedade Gigante. A cultura do coqueiro adapta-se bem a diversos métodos e sistemas de irrigação. Dentre estes destaca-se como tecnologia de irrigação mais atualizada os sistemas de gotejamento e microaspersão. O manejo da irrigação é um dos fatores indispensáveis na otimização do uso da água. Contudo, para que o manejo da irrigação se proceda dentro de um critério racional, é necessário ter controle sobre a umidade do solo para se determinar, adequadamente, o momento da irrigação e a quantidade de água a ser aplicada. Realizou-se, no município de Glória, BA, Brasil um estudo com objetivo de estudar o consumo hídrico com a cultura do coqueiro anão, (Cocos nucifera) totalizando meio hectare. O espaçamento entre plantas nas linhas foi de 7,0 metros e entre fileiras de plantas 7,0 metros. O sistema de irrigação foi o microaspersão, com um emissor por planta e vazão do emissor de 70,0 L.h-1. A lâmina de água foi calculada com base nos dados meteorológicos e coeficiente da cultura (kc). O momento da irrigação foi determinado pelo uso de tensiômetros. Quantificou-se a produção e calculou-se o uso eficiente de água pela cultura do coqueiro anão. A produção média de frutos por planta foi de 80 frutos. O consumo médio de água por planta variou de 110 L planta-1 dia-1 a 130 L planta-1 dia-1.	
Palavras-Chave: 	Coco anão; Uso eficiente da água.	
Thesagro: 	Coco; Cocos Nucifera; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	Coconuts.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158294/1/CONSUMO-HIDRICO-DO-COCO-ANAO-IRRIGADO-POR-MICROASPERSAO-2023.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (60736-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS