Data/hora: 17/06/2024 07:37:38

Biblioteca(s): | Embrapa Agrobiologia.
Data corrente: | 07/11/2005
Data da última atualização: | 07/11/2005
Autoria: | QUINTEIRO, J. M. C.; MOREIRA, J. F.; REIS, H. S.; CAMPOS NETO, D.; FERNANDES, D. B.; RESENDE, A. S. de; CAMPELLO, E. F. C.; FRANCO, A. A.
Título: | Efeito do uso do resíduo do refino de bauxita nas propriedades físicas e químicas de um planossolo.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL E CONGRESSO LATINO-AMERICANO [SOBRE] RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, 6., 2005, Curitiba. Anais... Curitiba: SOBRADE, 2005.
Páginas: | p. 655-656.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O principal efluente gerado na produção de alumínio, chamado red mud (lama vermelha), ocorre durante a extração da alumina a partir do refino da bauxita. Como é produzido em grandes volumes, seu potencial como condicionador de solos arenosos precisa ser avaliado, principalmente pelo seu alto teor de partículas finas e pH elevado. Este trabalho foi desenvolvido para se comparar os efeitos do resíduo de refino de bauxita tratado e  não tratado com água do mar, para o deslocamento de Na+, sobre um , planossolo, quanto a pH, CTC, condutividade eletrolítica (CE), salinidade e fertilidade, e caracterizá-lo, no que refere ás suas características físicas, químicas e aos índices de metais pesados. Para a análise física, foi determinada a textura expedita dos dois tipos de rejeito. Para a análise química, avaliaram-se os teores totais de nutrientes (K, Ca, Mg, Fe, Zn, Co, N, P, Cu), metais pesados (Cd, Cr, Ni e Pb), sódio e pH. Para se avaliar o efeito do resíduo sobre o solo, instalou-se um experimento em delineamento inteiramente casualizado, no esquema fatorial 2*13 (2 tipo de resíduo * 13 dosagens) com 3 repetições, medindo-se o pH a cada 48 h durante 60 dias (  MALAVOLTA, 1976). Ao final do experimento, avaliaram-se os teores de N, P, K, Ca. Mg, C, Na e matéria orgânica, e a CE e a CTC, de cada tratamento. O tratamento do resíduo com água domar reduziu o pH em 3 unidades, mas não afetou de forma significativa os teores de Na. Quando misturado ao planossolo, o resíduo já havia influenciado os níveis de pH em 48 h e, ao final da experimentação, depois de 60 dias, a CE do planossolo aumentou com a aplicação do resíduo e o potencial de sódio trocável (PST) atingiu níveis desfavoráveis a partir da dose de 20 Mg há-1. A CTC e a fertilidade do solo não foram alteradas de forma significativa com a aplicação do resíduo . as doses recomendadas para alterar o pH do solo não devem exceder de 4,0 Mg/há, porém faz-se necessária a redução dos teores de Na+ e estudos sobre o efeito em plantas.
El principal efluente generado en la producción de aluminio, ilamado red mud (lodo rojo), ocurre durante la extracción de la alumina a partir del refino de la bauxita. Como es producido en grandes volúmenes, su potencial como condicionador de suelos arenoso necesita ser evaluado, principalmente por su alto contenido de partículas finas y pH elevado. Este trabajo fue desarrollado para compararase los efectos del residuo de refino de bauxita tratado y no com agua del mar, para el desplazamiento de Na+, sobre un solo arenoso (planossolo), cuanto la pH, CTC, conductividad electrolíticoa (CE), salinidade  yfertilidad, y caracterizarlo, en el que refiere a las sus características físicas, químicas y a lo índices de metales pesados. Para el análisis físico, fue determinada la textura expedita de los dos tipos de desecho. Para el análisis químico, se evaluaron los contenidos totales de nutrientes (K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Co, N, P, Cu) metales pesados (Cd, Cr, Ni y Pb), sodio y pH. Para evaluarse el efecto del residuo sobre el suelo, se instaló un experimento en delineamento enteramente casualizado, en el esquema factorial 2*13(2 tipos de residuo * 13 dosagens), con 3 repeticiones, midiéndose el pH cada 48 h durante 60 dias (MALAVOLTA, 1976). Al final del experimento, se evaluaron los contenidos de N, P, K, Ca, Mg, C, En la y materia orgánica, y CE y la CTC, de cada tratamiento. El tratamiento del residuo com agua del mar redujo el pH en 3 unidades, pero no afectó de forma significativa los contenidos de Na+. Cuando mezclado al planossolo, el residuo ya había influencado los niveles de Ph en 48 h y final de la experimentación, después de 60 días, CE del planossolo aumentó com la aplicación del residuo y el optencial de sodio trocável (PST) alcanzó niveles desfavorables a partir de  la dosis de 20 Mg há-1, la CTC y la dertilidad del suelo no fueron alteradas de forma significativa con la aplicación del residuo. Las dosis recomendadas para alterar el pH del suelo nodeben exceder de 4,0 Mh há-1, sin embargo se hace necessaria la reducción de los contenidos Na+ y estudios sobre el efecto en plantas.

Thesagro: | Propriedade Físico-Química; Sódio.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agrobiologia (CNPAB)
Exemplares: | CNPAB - (32955-1) - UPC - SP - -- -  -  - 0023001 - DIS