Data/hora: 23/09/2024 11:11:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	27/08/2013	
Data da última atualização: 	14/11/2017	
Autoria: 	PORTOCARRERO, H.; ANGELO, D. C.; CARVALHO, G. F.; ANDRADE, A. G. de; FERNANDES, N. F.	
Afiliação: 	Hugo Portocarrero, UFRJ; Diogo Carvalho Angelo, UFRJ; Gustavo Freitas Carvalho, UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA; ALUISIO GRANATO DE ANDRADE, CNPS; Nelson Ferreira Fernandes, UFRJ.	
Título: 	Monitoramento hidrológico em voçoroca submetida a práticas mecânicas e vegetativas: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão/Antônio Carlos Jobim.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2004.	
Páginas: 	47 p.	
Descrição Física: 	il. color.	
Série: 	(Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 42).	
ISSN: 	1678-0892	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O desenvolvimento desta dissertação está vinculado ao projeto de RAD (recuperação de áreas degradadas) do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, sendo seu objeto o processo de recuperação da voçoroca do Morro do Radar. Através da realização de uma investigação do comportamento hidrológico desta voçoroca após a implantação do projeto, buscou-se fornecer informações que possam constituir um subsídio à avaliação dos efeitos das práticas adotadas A metodologia utilizada compreendeu seis etapas: avaliação das variações da topografia local; monitoramento da precipitação; monitoramento da intercepção das chuvas promovida pelas copas arbóreas e pela serrapilheira; avaliação das propriedades fisico-hídricas dos solos em diferentes profundidades; avaliação dos potenciais matriciais e das cargas totais nos solos nas mesmas profundidades, através de gráficos e construção de mapas de equipotenciais; avaliação da relação entre os condicionantes locais e o desempenho das práticas de RAD. Os valores de intercepção pelas copas arbóreas e pela serrapilheira revelaram uma proteção eficaz do solo contra o impacto direto das águas pluviais. Os resultados de condutividade hidráulica mostraram uma boa relação com o comportamento das cargas de pressão e totais. Com relação à expansão e contração da zona de saturação, observou-se que a umidade antecedente está condicionando de forma decisiva o processo de expansão. Foi encontrada também ao longo de todas as discussões grande influência da topografia sobre os processos de recuperação, o que indica a importância do planejamento adequado da reconformação do talude. As áreas com menores declives apresentaram uma recuperação proporcionalmente mais rápida, o que se relacionou tanto ao estabelecimento da cobertura vegetal e à incorporação de serrapilheira, quanto à própria dinâmica hidro-erosiva inerente.	
Palavras-Chave: 	Intercepção; RAD; Voçoroca.	
Thesagro: 	Hidrologia.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/88639/1/bpd42-2004aeroporto-tom-jobim.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (17549-1) - UMT - FL - DD - BPD 042 -  - 2013.00242 - DIS