Data/hora: 23/09/2024 17:46:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	15/10/2014	
Data da última atualização: 	15/10/2014	
Autoria: 	FERRARESI, T. M.; SILVA, W. T. L. da; MARTIN NETO, L.; SILVEIRA, P. M. da; MADARI, B. E.	
Afiliação: 	TATIANA MARIS FERRARESI, CNPAF; WILSON TADEU LOPES DA SILVA, CNPDIA; LADISLAU MARTIN NETO, DE/P&D; PEDRO MARQUES DA SILVEIRA, CNPAF; BEATA EMOKE MADARI, CNPAF.	
Título: 	Espectroscopia de infravermelho na determinação da textura do solo.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 36, n. 6, p. 1769-1777, dez. 2012.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A aplicação de técnicas espectroscópicas que utilizam a radiação infravermelha (NIRS-Near Infrared Spectroscopy e DRIFTS-Diffuse Reflectance Fourier Transformed Spectroscopy ) na análise inorgânica do solo tem sido proposta desde a década de 1970, mas até os dias atuais são raros os métodos implementados rotineiramente no Brasil. Isso deve-se à dificuldade em construir modelos de calibração, por meio de métodos estatísticos multivariados, utilizando-se amostras reais de solo, de constituição complexa, que varia geograficamente e de acordo com o manejo. Por isso, os objetivos deste trabalho foram construir modelos de calibração em NIRS e DRIFTS para a quantificação das frações de argila e areia, em amostras de solos de classes diferentes - Latossolo Vermelho (predominante), Nitossolo, Argissolo Vermelho e Neossolo Quartzarênico - e avaliar qual dessas duas técnicas é mais adequada para essa finalidade, assim como a interferência do agrupamento de amostras e da seleção de variáveis espectrais na qualidade desses modelos. Para isso, valores de referência obtidos pelo método do densímetro, método largamente utilizado nos laboratórios de análise de solo, foram correlacionados com valores de absorbância em NIRS e DRIFTS pela ferramenta estatística PLS (Partial Least Squares ), obtendo-se altos coeficientes de determinação (R 2), de 0,95, 0,90 e 0,91 para argila, silte e areia, respectivamente, na validação externa. Isso confirma a aplicabilidade das técnicas espectroscópicas na análise granulométrica do solo para fins agrícolas. O agrupamento das amostras segundo a localização e a seleção de variáveis espectrais pouco influenciou na qualidade dos modelos. A técnica espectroscópica mais indicada para essa finalidade foi a DRIFTS	
Palavras-Chave: 	Radiação infravermelha; Técnicas de espectroscopia.	
Thesagro: 	Argila; Granulometria; Latossolo; Radiação; Solo; Textura do Solo.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/109984/1/rbcs.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (33040-1) - UPC - AP - DD - 2012.087 -  - 2012.087 - DIS
CNPDIA - (15316-1) - UPC - AP - DD - PROCI-12.00364 -  - 2012.00364 - DIS