Data/hora: 16/06/2024 04:43:51

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 09/03/2010
Autoria: | BERTUCCI NETO, V.; FERRAZ, L. F. M.; ASSIS, O. B. G.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.
Título: | Controle de temperatura microprocessado para sistema de caracterizacao de ligas Si-Ge.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 12., maio 1989, Caxambu, MG. Programas e resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1989.
Páginas: | p.113.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para o levantamento da curva de merito das ligas de Si-Ge usadas em geradores termoeletricos usa-se um forno, que deve variar a temperatura entre 200 a 1200 graus Celsius. Apresentaremos um controlador de temperatura microprocessado, onde podemos modelar o forno com equacoes lineares de primeiro ou segundo grau, em variavel z ou s, permitindo, assim, maior rendimento e estabilidade em temperatura, necessarios para a determinacao da difusividade termica, resistividade e efeito Seebeck (parametros da curva de merito).
Palavras-Chave: | Caracterizacao; Controle; Ligas; Microprocessado; Si-Ge; Sistema.
Thesagro: | Temperatura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5214-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00008 -  - 1989.00008 - DIS