Data/hora: 22/09/2024 23:37:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 5	
Data corrente: 	14/06/2012	
Data da última atualização: 	14/06/2012	
Autoria: 	FIGUEIREDO NETO, A. F.; DANTAS, B. F.; SILVA, J. C.; OLIVIER, N. C.; SILVA, M. F.	
Afiliação: 	ACACIO FIGUEIREDO FIGUEIREDO NETO, UNIVASF; BARBARA FRANCA DANTAS, CPATSA; JOSÉ CASTRO SILVA, UNIVASF; NELSON CÁRDENAS OLIVIER, UNIVASF; MARAISA FERREIRA SILVA.	
Título: 	Resistência ao fluxo de ar das vagens de amendoim com diferentes percentuais de impurezas.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Nucleus, Ituverava, v. 9, n. 1, p. 85-91, 2012.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Diante das necessidades de conhecimento prévio da perda de carga a ser vencida pelo conjunto motorventilador, em sistemas de aeração e secagem, decorrente da resistência apresentada pela massa porosa ao fluxo de ar, com este trabalho pretendeu-se estudar a resistência com diferentes percentuais de impurezas ao fluxo de ar, utilizando-se o produto com teor de umidade de 8%b.u. Para realização do experimento, utilizou-se um equipamento devidamente projetado. Foram medidas as perdas de carga na coluna do produto limpo e misturado com níveis de 2, 4 e 6% de impureza fina. Consideraram-se impurezas finas materiais como galhos, cascas e resíduos com tamanho menor que a das vagens, provenientes do campo juntamente com o produto. O ar foi insuflado na massa de amendoim por meio de um conjunto motor de 0,75cv e ventilador centrífugo, dotado de diafragma para a obtenção dos fluxos de ar, os quais variaram entre 0,3 e 1,1 m3.s-1.m-2. Os modelos ajustados para os diferentes percentuais de impureza apresentaram um comportamento satisfatório, com coeficientes de determinação acima de 0,97. Concluiuse que na medida em que diferentes percentuais de impurezas foram adicionados à massa do produto, para qualquer fluxo de ar, ocorreu um aumento na perda de carga.	
Palavras-Chave: 	Perda de carga; Vagem de amendoim.	
Thesagro: 	Amendoim; Secagem.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/60912/1/Barbara-2012.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (47680-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS