Data/hora: 20/06/2024 03:43:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	26/09/2001	
Data da última atualização: 	15/06/2015	
Autoria: 	KRZYZANOWSKI, F. C.; WEST, S. H.; FRANÇA-NETO, J. B.	
Afiliação: 	FRANCISCO CARLOS KRZYZANOWSKI, CNPSO; JOSE DE BARROS FRANCA NETO, CNPSO.	
Título: 	Secagem de semente de soja utilizando ar em temperatura ambiente com baixa umidade relativa.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Informativo ABRATES, Londrina, v.11, n.2, p.70, set. 2001. Numero especial, ref. 049.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Edicao de Resumos do  XII Congresso Brasileiro de Sementes, 17 a 20 de Setembro de 2001, Curitiba, PR.	
Conteúdo: 	O método convencional de secagem utiliza energia calorífica para aquecer e expandir o ar, resultando num ar quente e úmido cuja eficiência de secagem é reduzida quando se associa qualidade fisiológica da semente ao processo. O sistema de secagem do ar utilizando tecnologia conhecida com "Heat Pipe Technology"(HPT), que está sendo testada, desidrata o ar a uma umidade relativa ao redor de 20%, sem elevar a temperatura de 37°C, o que é uma grande vantagem comparativa, pois reduz o tempo requerido para secagem, em relação ao sistema anterior, bem como a demanda de energia. Um protótipo de secador foi desenvolvido e construído utilizando a HPT, o qual era composto de fonte de desidratação do ar, sistema de ventilação e silo secador. Nos estudos de secagem, utilizaram-se sementes da linhagem F94- 931O, colhidas com o grau de umidade de 22,56% e secadas até o grau de umidade de 11,88%, em 16:54 horas, a uma taxa de remoção de 0,65 % de umidade por hora. Nos resultados obtidos, observou-se que não houve reduções significativas na qualidade fisiológica das sementes. A germinação final foi de 91%, a viabilidade final no tetrazólio foi de 92%, e o vigor final foi nos testes de: tetrazólio 82%, envelhecimento acelerado 84% e classificação de plântulas 81%. Essas informações potencialmente recomendam a utilização da HPT para secagem de sementes, devendo sua adequação ser efetuada para modelos industriais de secadores de sementes, visando avaliações finais para uso.	
Thesagro: 	Secagem; Semente; Soja.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125360/1/ID-15130001.pdf	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (1513-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS