Data/hora: 16/06/2024 03:55:18

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 05/05/1992
Data da última atualização: | 13/12/2011
Autoria: | FRANCA NETO, J. de B.; POTTS, H. C.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR.
Título: | Efeitos da colheita mecanica e da secagem artificial sobre a qualidade da semente dura em soja.
Ano de publicação: | 1979
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Sementes, Brasilia, v.1, n.2, p.64-77, 1979.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este estudo foi realizado em Mississippi, EUA, no ano de 1977, visando comparar os efeitos da colheita mecanica e da secagem artificial sobre a qualidade de semente de soja com tegumentos permeavel (cultivar "Dare") e impermeavel (linhagem de melhoramento D-1). As sementes foram colhidas manual e mecanicamente em duas epocas: a primeira, quando a umidade da semente atingiu o teor de aproximadamente 18%, e a segundo, quatro semanas apos. A semente colhida mecanicamente, na primeira data, foi utiizada nos estudos de secagem. Os resultados de testes de germinacao, TZ, envelhecimento precoce e da avaliacao de danos mecanicos foram usados para a determinacao dos efeitos dos tratamentos na qualidade da semente. A colheita mecanica reduziu a quantidade de sementes duras a niveis aceitaveis agronomicamente, quando a umidade da semente estava proxima de 11%. Tal colheita nao teve efeito algum sobre a viabilidade da semente, mas resultou em reducoes no nivel de vigor. As sementes com tegumento permeavel germinaram mais rapidamente que aquelas dotadas das caracteristicas impermeavel; entretanto tal diferenca foi reduzida pelos efeitos da colheita mecanica. A linhagem D-1 apresentou maior porcentagem de sementes nao danificadas em ambas as datas de colheita, apesar de, na segunda data, estar com 5,2% de umidade a menos que 'Dare'. O atraso da colheita ocasionou queda de viabilidade e de vigor das sementes da cultivar "Dare", mas, na linhagem D-1 apenas o indice de vigor foi afetado. Tal atraso tambem resultou em aumento de danos mecanicos em ambos os tipos de semente. A secagem artificial das sementes de D-1 aumentou a porcentagem de sementes duras, mas nao causou nenhum outro efeito imediato na qualidade. Houve alguma indicacao da relacao direta entre permeabilidade do tegumento e indice de perda de umidade.
Palavras-Chave: | Field deterioration; Hard seed; Physical damage; Quality; Semente dura; Soybean.
Thesagro: | Colheita; Dano Mecânico; Deterioração; Qualidade; Secagem; Soja.
Thesaurus Nal: | drying; harvesting.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/50137/1/ABRATES14.PDF
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (1288-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS