Data/hora: 21/09/2024 10:12:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	10/06/1998	
Data da última atualização: 	10/06/1998	
Autoria: 	ROCHA, F. E. de C.; CUNHA, J. P. A. R.; FRANZ, C. A. B.; FOLLE, S. M.	
Título: 	Avaliacao de tres mecanismos de distribuicao de sementes.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.33, n.3, p.331-337, 1998.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Tres mecanismos de distribuicao de sementes do tipo conico, espiral e helicoidal, montados sobre tres semeadoras manuais, foram avaliados em relacao a densidade de semeadura (numero de sementes por metro), uniformidade de distribuicao de sementes (percentagem de espacamentos aceitaveis), patinagem da roda motriz e velocidade de deslocamento da semeadora. Para os testes dos referidos mecanismos utilizaram-se sementes de milho, soja e trigo. Verificou-se que a percentagem de espacamento aceitavel (0,5 - 1,5 do espacamento nominal) variou de 32,8%, no mecanismo do tipo espiral a 54,8%, no mecanismo conico, ambos com sementes de milho. A densidade de semeadura variou, com sementes de soja, de 454.167 a 491.667, quando a esperada era 450.000 sementes/ha; com sementes de milho, de 55.833 a 70.000, quando a esperada era de 60.000 sementes/ha; e com sementes de trigo, de 3.920.000 a 4.111.100, quando a esperada era de 3.770.000 sementes/ha. A patinagem das rodas acionadoras dos mecanismos variou de 0,3%, no mecanismo espiral, a 0, 5% nos mecanismos helicoidal e conico.	
Palavras-Chave: 	Planting equipment.	
Thesagro: 	Cerrado; Mecanização Agrícola; Plantio; Semeadeira Manual.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (11227-1) - UPC - SP - -- - CRI4564 -  - CRI4564 - DIS