Data/hora: 21/06/2024 18:25:01

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 10/06/1998
Data da última atualização: | 10/06/1998
Autoria: | ROCHA, F. E. de C.; CUNHA, J. P. A. R.; FRANZ, C. A. B.; FOLLE, S. M.
Título: | Avaliacao de tres mecanismos de distribuicao de sementes.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.33, n.3, p.331-337, 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Tres mecanismos de distribuicao de sementes do tipo conico, espiral e helicoidal, montados sobre tres semeadoras manuais, foram avaliados em relacao a densidade de semeadura (numero de sementes por metro), uniformidade de distribuicao de sementes (percentagem de espacamentos aceitaveis), patinagem da roda motriz e velocidade de deslocamento da semeadora. Para os testes dos referidos mecanismos utilizaram-se sementes de milho, soja e trigo. Verificou-se que a percentagem de espacamento aceitavel (0,5 - 1,5 do espacamento nominal) variou de 32,8%, no mecanismo do tipo espiral a 54,8%, no mecanismo conico, ambos com sementes de milho. A densidade de semeadura variou, com sementes de soja, de 454.167 a 491.667, quando a esperada era 450.000 sementes/ha; com sementes de milho, de 55.833 a 70.000, quando a esperada era de 60.000 sementes/ha; e com sementes de trigo, de 3.920.000 a 4.111.100, quando a esperada era de 3.770.000 sementes/ha. A patinagem das rodas acionadoras dos mecanismos variou de 0,3%, no mecanismo espiral, a 0, 5% nos mecanismos helicoidal e conico.
Palavras-Chave: | Planting equipment.
Thesagro: | Cerrado; Mecanização Agrícola; Plantio; Semeadeira Manual.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (11227-1) - UPC - SP - -- - CRI4564 -  - CRI4564 - DIS