Data/hora: 20/06/2024 01:45:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	29/06/1992	
Data da última atualização: 	29/06/1992	
Autoria: 	FREITAS JUNIOR, E. de; SILVA, E. M. da.	
Título: 	Uso da centrifuga para determinacao da curva de retencao de agua no solo, em uma unica operacao.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v.19, n.11, p.1423-1428, 1984.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Uma equacao derivada da teoria da centrifuga, aplicada a fisica do solo, e proposta para a curva de retencao de agua, atraves do fatiamento de amostras centrifugadas, em uma unica operacao. O modelo desenvolvido permite calcular o potencial matricial medio aduante em qualquer segmento, ao longo de uma amostra centrifugada. A amostra, inicialmente saturada, e centrifugada numa rotacao previamente escolhida atraves da equacao proposta, ate que se atinja o equilibrio entre o potencial estabelecido e a agua retida. Foram utilizadas amostras nao deformadas de um Latossolo Vermelho-Escuro, textura media coletada em area virgem dos cerrados brasileiros, para o estabelecimento das curvas de retencao pela metodologia proposta. Para efeito de comparacao, as curvas tambem foram determinadas pelos metodos tradicionais da camara de pressao e da centrifuga. Os valores de umidade, obtidos pelos diferentes metodos, correlacionaram-se de maneira altamente significativa.	
Palavras-Chave: 	Amostra; Curva; Latossolo Vermelho-escuro; Retencao.	
Thesagro: 	Água; Cerrado; Física; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (4399-1) - UPC - SP - -- - CRI2762 -  - CRI2762 - DIS