Data/hora: 23/05/2024 16:13:36

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Data corrente: | 12/12/2006
Data da última atualização: | 07/02/2020
Autoria: | GALDINO, S.; SILVA, J. dos S. V. da.
Afiliação: | SERGIO GALDINO, CPAP; JOAO DOS SANTOS VILA DA SILVA, CNPTIA.
Título: | Análise da inundação de agosto de 1998 à jusante da cidade de Miranda, MS, no Pantanal.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO DE GEOTECNOLOGIAS NO PANTANAL, 1., 2006, Campo Grande, MS. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária; São José dos Campos: Inpe, 2006.
Páginas: | p. 67-76.
Idioma: | Português
Notas: | Geopantanal 2006.
Conteúdo: | Inundações anuais são comuns no Pantanal, porém se ocorrem abruptamente e/ou em pleno período de estiagem são motivos de preocupações. Para avaliar a excepcionalidade ou não da inundação ocorrida em agosto de 1998 no trecho médio do rio Miranda no Pantanal Sul-Mato-Grossense, foram analisadas a precipitação pluviométrica e a cota fluviometrica na estação Ponte Estrada MT-738, bem como os níveis do rio Miranda na cidade de Miranda. Também foram identificados os trechos em construção da obra do gasoduto Bolívia-Brasil que provavelmente ficaram submersos por essa inundação. Coordenadas geográficas e cotas altimétricas foram obtidas a cada 500 m num trecho de 16 km, advindas de um GPS (Global Positioning System) geodésico. Em agosto de 1998, na estação Ponte Estrada MT-738, choveu 235 mm, sendo que em um único dia choveu 100 mm, valor bem acima da média de precipitação total para esse mês, que é de 39,3 mm. De acordo com o método de Gumbel a probabilidade de ocorrer em agosto uma chuva de 100 mm/dia era de 10,62%. O rio Miranda na estação de Ponte MT-738, no dia 15 de agosto de 1998, atingiu a cota máxima de 9,14 m. Conforme o método de Gumbel, a probabilidade dessa cheia ocorrer era de apenas 0,01%. No rio Miranda, na estação de Miranda, localizada imediatamente a montante da obra do gasoduto, a cota fluviometrica em agosto de 1998 foi de 7,22 m. A probabilidade, calculada pelo método de Gumbel, de ocorrer uma cheia igual ou superior à observada no mês de agosto de 1998 era de 0,37%. Essa cheia deve ter inundado a maior parte do trecho do gasoduto Brasil-Bolívia localizado entre os kms 194,5 e 210.
Palavras-Chave: | Pluviometric precipitation; Precipitação pluviométrica; Probabilidade de inundação; Rio Miranda.
Thesagro: | Inundação.
Thesaurus Nal: | Floods.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/160232/1/AP-Analise-Galdino-Geopantanal-2006.pdf
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)

Exemplares:

CNPTIA - (11361-1) - UPC - AA - PP -  -  - 2006.00100 - DES
CNPTIA - (11361-2) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS